Karakteristieken - Teneur en carbonate de calcium

Page / - dernière modification par Nils le 2022/01/31 10:21

Teneur en carbonate de calcium

dernière modification par Nils

le 2022/01/31 10:21

Table des matières

Teneur en carbonate de calcium

Pour déterminer la quantité de craie (CaCO3) présente dans un échantillon de sol, il faut utiliser de l'acide chlorhydrique (10 % HCl) et le verser goutte à goutte sur l'échantillon. La quantité de pétillement est l'indication de la quantité de craie présente. Il faut tenir compte du fait que le pétillement est également déterminé par la vitesse de l'acide chlorhydrique dans le sédiment. Par exemple : le sable donnera un pétillement plus rapide et plus violent que l'argile, mais l'argile pétillera plus longtemps.

Teneur en calcium

Indicateur	Réaction 10% HCl
Aucun calcium	Aucun pétillement, moins de 0.5% CaCO3
Peu de calcium	Pétillement audible, à peu près 0.5% CaCO3
Légèrement calcique	Pétillement visible et très peu visible, à peu près 1 % CaCO3
Calcique	Pétillement audible et peu visible, à peu près 2% CaCO3
Riche en calcium	Pétillement visisble, plus de 1 or 2% CaCO3

Références

NEN-EN-ISO 14688-1:2019

Contents

Teneur en calcium

Références