Karakteristieken - Teneur en carbonate de calcium 

Page / - dernière modification par Nils le 2022/01/31 10:21 

Teneur en carbonate de calcium 
dernière modification par Nils
le 2022/01/31 10:21

Table des matières

Teneur en carbonate de calcium
Pour déterminer la quantité de craie (CaCO3) présente dans un échantillon de sol, il faut utiliser de l'acide chlorhydrique (10 % HCl) et le verser goutte à goutte sur l'échantillon. La quantité de pétillement est l'indication de la quantité de craie présente. Il faut tenir compte du fait que le pétillement est également déterminé par la vitesse de l'acide chlorhydrique dans le sédiment. Par exemple : le sable donnera un pétillement plus rapide et plus violent que l'argile, mais l'argile pétillera plus longtemps.
Teneur en calcium
Indicateur	Réaction 10% HCl	
Aucun calcium	Aucun pétillement, moins de 0.5% CaCO3	
Peu de calcium	Pétillement audible, à peu près 0.5% CaCO3	
Légèrement calcique	Pétillement visible et très peu visible, à peu près 1 % CaCO3	
Calcique	Pétillement audible et peu visible, à peu près 2% CaCO3	
Riche en calcium	Pétillement visisble, plus de 1 or 2% CaCO3	
Références
•	NEN-EN-ISO 14688-1:2019
Contents
•	Teneur en calcium
•	Références