Karakteristieken - Consistance du sol

Page / - dernière modification par Nils le 2022/01/31 11:00

Consistance du sol

dernière modification par Nils

le 2022/01/31 11:00

Table des matières

La consistance du sol est la force avec laquelle les matériaux du sol sont maintenus ensemble ou la résistance des sols à la déformation et à la rupture. La consistance du sol est mesurée pour des échantillons de sol mouillés, humides et secs.

Consistance

Catégorie	Sur le terrain
Extrêmement faible	La terre glisse entre les doigts lorsqu'elle est pressée dans une main.
Très faible	Un doigt peut être facilement enfoncé jusqu'à 25 mm dans l'échantillon.
Faible	Un doigt peut être facilement enfoncé jusqu'à 10 mm dans l'échantillon.
Modérément faible	Le sol peut être modelé par une légère pression.
Modérément solide	La terre ne peut pas être moulée avec les doigts, mais peut être roulée à la main pour former des cordes d'une épaisseur de 3 mm.
Solide	Le pouce peut facilement presser le sol.
Modérément ferme	Le pouce peut laisser une empreinte peu profonde.
Ferme	La terre s'effrite et se brise lorsqu'elle est roulée en une ficelle de 3 mm d'épaisseur.
Très ferme	Avec l'ongle du pouce, on peut faire une entaille dans l'échantillon.
Fixe	Le sol ne peut pas être remodelé, mais s'effrite sous la pression.

Références

NEN-EN-ISO 14688-1:2019

Consistance du sol

Image	Soil consistency

Matières

Consistance

Références

Consistance du sol