Karakteristieken - Lagen

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/19 17:17

Lagen

laatst gewijzigd door Roelof Zwaan

op 2022/01/19 17:17

Inhoudsopgave

Een laag is een horizontale organisatie van materiaal, in het bijzonder een van de verschillende parallelle lagen die een op de top van een ander heeft gerangschikt. Een bed of een laag sedimentaire gesteente is visueel te onderscheiden van aangrenzende beddingen of lagen. Lagen beschrijven een grote hoeveelheid rots die één niet te onderscheiden type heeft. Bijvoorbeeld zandsteen. Binnen zandsteen kan nog steeds klei lamina aanwezig zijn in zijn laag. Op deze pagina zijn enkele voorbeelden van lagen te vinden.

Laag transities

De gelaagdheid binnen een cyclus van grond / rotsen kan verschillende grenzen op de boven- en onderkant hebben. Deze gelaagde overgangen worden gedefinieerd zoals hieronder.

Klasse	Type	Omschrijving
L01	Derivaat	De overgang is niet gebaseerd op een verandering in het monster, maar op een verandering in het gedrag van het boren.
L02	Vooraf bepaald	De overgang is niet gebaseerd op een waargenomen verandering, maar kunstmatig bepaald en samenvalt met de overgang van een bemonsterd interval of de overgang van een beschreven interval.
L03	Afgeleide sonde	De overgang is afgeleid van een probe binnen een bereik van 5 m van het boorgat.
L04	Willekeurig	Geobserveerde grootte transitie >100mm
L05	Diffuus	Geobserveerde grootte transitie: ≥30 mm - <100 mm.
L06	Gradatie	Geobserveerde grootte transitie: ≥3 mm - <30 mm.
L07	Scherp	Geobserveerde grootte transitie: <3 mm.

Laag dikte

Laagdikte is een factor die de dikte van de primaire lagen bepaalt en is gecategoriseerd in de volgende categorieën.

Term	Dikte (mm)
Dun gelamineerd	<6
Dik gelamineerd	6 - 20
Zeer dunne gelaagdheid	20 - 60
Dunne gelaagdheid	60 - 200
Mm gelaagdheid	200 - 600
Cm gelaagdheid	600 - 2000
Dm gelaagdheid	> 2000

Voorbeelden

Klei lagen

voor uitleg, zie Klei.

Detritus lagen

Voor uitleg zie detritus.

Grind lagen

Voor uitleg zie grind.

Gyttja lagen

Voor uitleg zie gyttja.

Heterogeen

Heterogene lagen zijn veel verschillende sedimenten die op elkaar gelaagd zijn. Meestal kan er een sequentie worden gezien in deze gelaagdheid.

Homogeen

Homogene lagen zijn lagen bovenop elkaar met dezelfde sedimenten of materiaal. De lagen kunnen verschillen in afzetomgeving.

Leem lagen

Voor uitleg zie leem.

Veen lagen

Voor uitleg zie veen.

Wortel penetratie

Wortelpenetratie is aanwezig op een plaats waar er veel dekking is van planten boven het grondniveau boven de root-penetratie is de basis voor organische lagen.

Zand lagen

Voor uitleg zie zand.

Schelpenhoudende lagen

Steile hellende lagen

Hellende lagen bestaan als gevolg van de druk van continentale platen of vanwege de beweging van bodem / rots waarin de lagen gekanteld zijn. Na deze processen worden de nieuwe sedimenten gedeponeerd met een andere oriëntatie dan die eronder.

Stenen lagen

Voor uitleg zie keien.

Gedraaide zandlagen

Zand is een sediment dat erg mobiel is. Dit resulteert in het feit dat zandlagen kunnen worden gevormd door minder druk en gemakkelijk vervormd.

Referenties

NEN-EN-ISO 14688-1:2019

Layering

Image	Layering

Contents

Laag transities

Laag dikte

Voorbeelden

Klei lagen

Detritus lagen

Grind lagen

Gyttja lagen

Heterogeen

Homogeen

Leem lagen

Veen lagen

Wortel penetratie

Zand lagen

Schelpenhoudende lagen

Steile hellende lagen

Stenen lagen

Gedraaide zandlagen

Referenties

Layering