Mechanical drilling types - Foreuse à tarière

Page / - dernière modification par Nils le 2022/01/17 16:58

Foreuse à tarière

dernière modification par Nils

le 2022/01/17 16:58

Table des matières

Une foreuse à tarière est fabriquée à partir de tiges de forages. Ces tiges de forage peuvent être creuse. Au tour de cette tige se trouve une spirale. Le forage s'effectue en mettant de la pression sur la tige quand celle-ci est appuyée contre le sol, et en la faisant tourner dans le bon sens. Lors du forage, la foreuse relève du sol grâce à la spirale. Cette foreuse peut être utilisée de différentes manières, chacune expliquées ci-dessous.

Une foreuse à tarière entière dans un trou de forage ouvert

Cela résultera à une indication moyenne de la composition du sol. Pendant le forage un grand mélange des sols se produit, et ce phénomène s'accentu lorsque la profondeur augmente. L'échantillonnage indicatif ou la description du profil n'est possible qu'avec un forage peu profond. Le pire des barbouillages est présent dna sles les couches extérieures de l'échantillon de sol. Quand on utilise cette méthode de forage à tarière la couche extérieure de l'échantillon de sol doit être enlevé avant qu'une indication puisse être faite.

Cette technique ne peut pas être utilisée avec du sol contaminé ou lors de recherche concernant du sol contaminé. Avec cette méthode, le risque est assez élevé que l'eau souterraine ou que le sol présent en dessous du sol contaminé se retrouve au dessus avec celui-ci. La seule exception à cette règle est quand le sol est contaminé de façon hétérogène et quand la contamination est seulement présente dans les couches supérieures.

Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière entière dans un trou de forage ouvert

Paramètres	Présent
Contaminé	Oui
Contamination hétérogène	Oui
Débris	Non
Description précise	Non

Une foreuse à tarière entière dans un trou entubé

La différence avec la méthode décrite ci-dessus est que cette technique empêche la tarière de se mélanger avec le sol adjacent et cela rend de meilleur échantillons. Cette échantillon peut donner une bonne indication sur la structure du sol. Grâce à l'utilisation d'un tube, il y a peut ou aucun barbouillage.

Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière entière dans un trou entubé

Paramètres	Présent
Contaminé	Oui
Contamination hétérogène	Oui
Débris	Non
Description précise	Oui

Une foreuse à tarière creuse

Une tarière est creuse lorsqu'il y a une goupille ou une trappe présente au fond de la vis sans fin qui peut être retirée. Dûe au fait que la largeur de la spirale n'est pas en proportion avec le diamètre de la perceuse, the sol adjacent se trouve pressé, beaucoup de barbouillage a lieu et la structure du sol de peu pas être interprété. Un piéozomètre peut être placé dans la partie creuse de la foreuse, afin de prendre des échantillons lors du forage.

Les systèmes de tarières ne sont pas très précis, spécialement pour les sols contaminés, parce-qu'ils réparticent trop les substances contaminées. Ils sont utiles pour des sols qui contiennent des débris, par exemple sur un site d'enfouissement ou une décharge.

Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière creuse

Paramètres	Présent
Contaminaté	Oui
Contamination hétérogène	Oui
Débris	Oui

Références

NPR 5741:2014

Foreuse à tarière

Image	Auger drill

Image	Hollow auger drill

Matières

Une foreuse à tarière entière dans un trou de forage ouvert

Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière entière dans un trou de forage ouvert

Une foreuse à tarière entière dans un trou entubé

Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière entière dans un trou entubé

Une foreuse à tarière creuse

Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière creuse

Références

Foreuse à tarière