Mechanical drilling types - Avegaar boor

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/12 17:36

Avegaar boor

laatst gewijzigd door Roelof Zwaan

op 2022/01/12 17:36

Inhoudsopgave

Een avegaar wordt gebruikt op ronde boorstaven. Die boorstangen kunnen hol zijn, waardoor de bodem in de buis terecht komt. Rond de centrale staaf is een brede stalen spiraal aanwezig. Het boren wordt gedaan door druk op de staaf te zetten bij het plaatsen van het op de grond en begint in de goede richting te draaien. Tijdens het boren van de augurie buigt de geboorde bodem omhoog. De boortechniek kan op verschillende manieren worden gebruikt, hieronder beschreven.

Een volle avegaar in een open boorgat

Dit zal resulteren in een gemiddelde indicatie van de bodemstructuur. Tijdens het boren vindt een sterk mengen van de bodem plaats, dit wordt zelfs meer wanneer de diepte toeneemt. Indicatieve bemonstering of profielbeschrijving is alleen mogelijk met ondiepe boren. De meeste smeer is aanwezig bij de buitenste laag van het bodemmonster. Bij gebruik van deze methode van vijzelboren moet de buitenste laag van het bodemmonster worden verwijderd voordat een indicatie kan worden gemaakt.

Deze techniek kan niet worden gebruikt met grond die besmet is en in onderzoek naar verontreinigde grond. Het risico is erg groot dat met deze techniek dat het grondwater of de bodem onder de verontreinigde laag zich zal mengen met de bovenste lagen. De enige uitzondering hiervoor is wanneer de grond heterogeen is verontreinigd en wanneer besmetting alleen in de bovengrond aanwezig is.

Condities om een volle avegaar in een open boorgat te gebruiken

Parameters	Present
Verontreiniging	Ja
Heterogene verontreiniging	Ja
Puin	Nee
Accurate beschrijving	Nee

Een volle avegaar met een holle buis

Het verschil met de hierboven beschreven werkwijze is dat deze techniek voorkomt dat de avegaar menging tussen bodemlagen veroorzaakt waardoor er een goede kwaliteit monster beschikbaar is. Dit monster kan een goede indicatie geven van de bodemstructuur. Vanwege het gebruik van een buis is er een beetje smering met deze techniek.

Conditions use full auger drill in an open borehole

Parameters	Present
Verontreiniging	Ja
Heterogene verontreiniging	Ja
Puin	Nee
Accurate beschrijving	Ja

Een holle avegaar

De vijzel is hol wanneer er een pen of een luik aanwezig is onderaan de vijzel die kan worden verwijderd. Vanwege het feit dat de spiraalbreedte niet in verhouding staat tot de diameter van de boor, wordt de omringende grond zeer onderdrukt, vindt er een grote hoeveelheid smeering plaats en kan de bodemstructuur niet worden geïnterpreteerd. Een peilbuis kan worden geplaatst in het holle deel van een avegaar om monsters te nemen tijdens het boren.

Avegaar systemen zijn niet erg nauwkeurig, vooral niet voor vervuilde bodems, omdat ze de bodemlagen vermengen. Ze zijn handig voor bodems die veel puin bevatten, bijvoorbeeld op een stortplaats of dump.

Condities voor het gebruik van een holle avegaar

Parameters	Present
Verontreiniging	Ja
Heterogene verontreiniging	Ja
Puin	Ja

Referenties

NPR 5741:2014

Avegaar

Image	Auger drill

Image	Hollow auger drill

Contents

Een volle avegaar in een open boorgat

Condities om een volle avegaar in een open boorgat te gebruiken

Een volle avegaar met een holle buis

Conditions use full auger drill in an open borehole

Een holle avegaar

Condities voor het gebruik van een holle avegaar

Referenties

Avegaar