Mechanical drilling types - Avegaar boor 

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/12 17:36 

Avegaar boor 
laatst gewijzigd door Roelof Zwaan
op 2022/01/12 17:36

Inhoudsopgave

Een avegaar wordt gebruikt op ronde boorstaven. Die boorstangen kunnen hol zijn, waardoor de bodem in de buis terecht komt. Rond de centrale staaf is een brede stalen spiraal aanwezig. Het boren wordt gedaan door druk op de staaf te zetten bij het plaatsen van het op de grond en begint in de goede richting te draaien. Tijdens het boren van de augurie buigt de geboorde bodem omhoog. De boortechniek kan op verschillende manieren worden gebruikt, hieronder beschreven.
Een volle avegaar in een open boorgat
Dit zal resulteren in een gemiddelde indicatie van de bodemstructuur. Tijdens het boren vindt een sterk mengen van de bodem plaats, dit wordt zelfs meer wanneer de diepte toeneemt. Indicatieve bemonstering of profielbeschrijving is alleen mogelijk met ondiepe boren. De meeste smeer is aanwezig bij de buitenste laag van het bodemmonster. Bij gebruik van deze methode van vijzelboren moet de buitenste laag van het bodemmonster worden verwijderd voordat een indicatie kan worden gemaakt.
Deze techniek kan niet worden gebruikt met grond die besmet is en in onderzoek naar verontreinigde grond. Het risico is erg groot dat met deze techniek dat het grondwater of de bodem onder de verontreinigde laag zich zal mengen met de bovenste lagen. De enige uitzondering hiervoor is wanneer de grond heterogeen is verontreinigd en wanneer besmetting alleen in de bovengrond aanwezig is.
Condities om een volle avegaar in een open boorgat te gebruiken
Parameters	Present	
Verontreiniging	Ja	
Heterogene verontreiniging	Ja	
Puin	Nee	
Accurate beschrijving	Nee	
Een volle avegaar met een holle buis
Het verschil met de hierboven beschreven werkwijze is dat deze techniek voorkomt dat de avegaar menging tussen bodemlagen veroorzaakt waardoor er een goede kwaliteit monster beschikbaar is. Dit monster kan een goede indicatie geven van de bodemstructuur. Vanwege het gebruik van een buis is er een beetje smering met deze techniek.
Conditions use full auger drill in an open borehole
Parameters	Present	
Verontreiniging	Ja	
Heterogene verontreiniging	Ja	
Puin	Nee	
Accurate beschrijving	Ja	
Een holle avegaar
De vijzel is hol wanneer er een pen of een luik aanwezig is onderaan de vijzel die kan worden verwijderd. Vanwege het feit dat de spiraalbreedte niet in verhouding staat tot de diameter van de boor, wordt de omringende grond zeer onderdrukt, vindt er een grote hoeveelheid smeering plaats en kan de bodemstructuur niet worden geïnterpreteerd. Een peilbuis kan worden geplaatst in het holle deel van een avegaar om monsters te nemen tijdens het boren.
Avegaar systemen zijn niet erg nauwkeurig, vooral niet voor vervuilde bodems, omdat ze de bodemlagen vermengen. Ze zijn handig voor bodems die veel puin bevatten, bijvoorbeeld op een stortplaats of dump.
Condities voor het gebruik van een holle avegaar
Parameters	Present	
Verontreiniging	Ja	
Heterogene verontreiniging	Ja	
Puin	Ja	
Referenties
•	NPR 5741:2014
Avegaar

Image	Auger drill	

Image	Hollow auger drill	
Contents
•	Een volle avegaar in een open boorgat
•	Condities om een volle avegaar in een open boorgat te gebruiken
•	Een volle avegaar met een holle buis
•	Conditions use full auger drill in an open borehole
•	Een holle avegaar
•	Condities voor het gebruik van een holle avegaar
•	Referenties
•	Avegaar