Mechanical drilling types - Foreuse à tarière 

Page / - dernière modification par Nils le 2022/01/17 16:58 

Foreuse à tarière 
dernière modification par Nils
le 2022/01/17 16:58

Table des matières

Une foreuse à tarière est fabriquée à partir de tiges de forages. Ces tiges de forage peuvent être creuse. Au tour de cette tige se trouve une spirale. Le forage s'effectue en mettant de la pression sur la tige quand celle-ci est appuyée contre le sol, et en la faisant tourner dans le bon sens. Lors du forage, la foreuse relève du sol grâce à la spirale. Cette foreuse peut être utilisée de différentes manières, chacune expliquées ci-dessous.
Une foreuse à tarière entière dans un trou de forage ouvert
Cela résultera à une indication moyenne de la composition du sol. Pendant le forage un grand mélange des sols se produit, et ce phénomène s'accentu lorsque la profondeur augmente. L'échantillonnage indicatif ou la description du profil n'est possible qu'avec un forage peu profond. Le pire des barbouillages est présent dna sles les couches extérieures de l'échantillon de sol.  Quand on utilise cette méthode de forage à tarière la couche extérieure de l'échantillon de sol doit être enlevé avant qu'une indication puisse être faite.
Cette technique ne peut pas être utilisée avec du sol contaminé ou lors de recherche concernant du sol contaminé. Avec cette méthode, le risque est assez élevé que l'eau souterraine ou que le sol présent en dessous du sol contaminé se retrouve au dessus avec celui-ci. La seule exception à cette règle est quand le sol est contaminé de façon hétérogène et quand la contamination est seulement présente dans les couches supérieures.
Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière entière dans un trou de forage ouvert
Paramètres	Présent	
Contaminé	Oui	
Contamination hétérogène	Oui	
Débris	Non	
Description précise	Non	
Une foreuse à tarière entière dans un trou entubé
La différence avec la méthode décrite ci-dessus est que cette technique empêche la tarière de se mélanger avec le sol adjacent et cela rend de meilleur échantillons. Cette échantillon peut donner une bonne indication sur la structure du sol. Grâce à l'utilisation d'un tube, il y a peut ou aucun barbouillage.
Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière entière dans un trou entubé
Paramètres	Présent	
Contaminé	Oui	
Contamination hétérogène	Oui	
Débris	Non	
Description précise	Oui	
Une foreuse à tarière creuse
Une tarière est creuse lorsqu'il y a une goupille ou une trappe présente au fond de la vis sans fin qui peut être retirée. Dûe au fait que la largeur de la spirale n'est pas en proportion avec le diamètre de la perceuse, the sol adjacent se trouve pressé, beaucoup de barbouillage a lieu et la structure du sol de peu pas être interprété. Un piéozomètre peut être placé dans la partie creuse de la foreuse, afin de prendre des échantillons lors du forage.
Les systèmes de tarières ne sont pas très précis, spécialement pour les sols contaminés, parce-qu'ils réparticent trop les substances contaminées. Ils sont utiles pour des sols qui contiennent des débris, par exemple sur un site d'enfouissement ou une décharge.
Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière creuse
Paramètres	Présent	
Contaminaté	Oui	
Contamination hétérogène	Oui	
Débris	Oui	
Références
•	NPR 5741:2014
Foreuse à tarière

Image	Auger drill	

Image	Hollow auger drill	
Matières
•	Une foreuse à tarière entière dans un trou de forage ouvert
•	Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière entière dans un trou de forage ouvert
•	Une foreuse à tarière entière dans un trou entubé
•	Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière entière dans un trou entubé
•	Une foreuse à tarière creuse
•	Conditions pour l'utilisation d'une foreuse à tarière creuse
•	Références
•	Foreuse à tarière