Remaining drilling types - Omgekeerde circulatieboring (Zuigerboor)

Page / - last modified by TerraIndex TerraIndex on 2021/09/30 15:20

Omgekeerde circulatieboring (Zuigerboor)

last modified by TerraIndex TerraIndex

on 2021/09/30 15:20

Table of Contents

Deze techniek maakt gebruik van dezelfde boor als de straightflush boortechniek.

Eigenschappen

Deze techniek maakt gebruik van dezelfde boor als de straightflush boortechniek. Hier wordt de kroonboor naar beneden gehaald en vordert deze in de ondergrond zonder water te stralen. De holle middenstang wordt nu gebruikt voor het oppompen van de boorspoeling. Dit wordt gedaan door modderpompen of luchtliften. Het boorgat wordt niet ondersteund door een buis en het boorgat blijft zijn constante vorm behouden door de constante hoge waterdruk in het boorgat. De stroomopwaartse snelheid is zeer hoog en als gevolg hiervan is het mengen van omringende grond met de modder is zeer klein. Daarom is het mogelijk om een grove interpretatie van de geboorde lagen te doen. Bemonstering is met deze techniek niet mogelijk.

Referenties

NPR 5741:2014

Omgekeerde circulatieboring

Voorwaarden voor het gebruik van omgekeerd circulatie boren

Parameter	Aanwezig
Vervuilde grond	Nee
Gebruikt voor milieuonderzoek	Nee
Gebruik van water	Nee
Grote diameter put	Nee
Afbeelding	Reverse circulation drill

Inhoud

Eigenschappen

Referenties

Omgekeerde circulatieboring