Remaining drilling types - Spuitboor

Page / - last modified by Roelof Zwaan on 2021/09/30 15:20

Spuitboor

last modified by Roelof Zwaan

on 2021/09/30 15:20

Table of Contents

Spuitboren is een techniek waarbij door middel van op en neergaande bewegingen een boorstang de grond in wordt gebracht.

Karakteristieken

Bij deze techniek wordt een lange stalen lans of peilbuisfilter in de grond geduwd. Dit kan doordat er een waterstraal door de buis in de ondergrond komt. Het boorgat heeft geen cilindrische vorm en de mate van uitsmering is te wijten aan de uitspoelingsgevoeligheid van de omringende gronden. Nadelen zijn dat er geen mogelijkheid is om monsters te nemen of het profiel te beschrijven. Bovendien zijn aquitards niet af te dichten en wordt er veel water in de grond geïnjecteerd. Het werkwater wordt bij deze techniek niet herbruikt en stroomt af in een voorafgegraven basin.

Referenties

NPR 5741:2014

Spuitboor

Condities voor het bruik van een spuitboor

Parameter	Present
Verontreinigde grond	Nee
Gebruik voor milieu onderzoek	Nee
Gebruik van water	Ja
Bemonstering of profielbeschrijving mogelijk	Nee
Vaste vorm boorgat	Nee
Afbeelding	Spuitboor

Inhoud

Karakteristieken

Referenties

Spuitboor