Remaining drilling types - Spoelboren

Page / - last modified by Roelof Zwaan on 2021/09/30 15:20

Spoelboren

last modified by Roelof Zwaan

on 2021/09/30 15:20

Table of Contents

Deze techniek gebruikt water, modder of foam circulatie om het boren makkelijker te maken

Karakteristieken

Deze techniek maakt gebruik van een roterende boorkroon die water spuit om het malen van grond te vergemakkelijken. De middenstang van de boor duwt het water naar beneden en tussen de middenstang en boorgatwand wordt het water met grond omhoog getransporteerd. Door de boorkroon, de gecontroleerde waterstralen en de permanente wateroverdruk wordt een redelijk stabiel boorgat gemaakt en kan ook in die vorm gehouden worden. Het nadeel van deze techniek is dat het door het niet gebuisde boorgat, de wateroverdruk en het hergebruik van water niet geschikt is voor verontreinigde gronden. Bovendien is door het sterke verschil in deeltjesgrootte en lage stroomopwaartse snelheid de teruggewonnen boorspoeling geen goede afspiegeling van de geboorde gronden.

Referenties

NPR 5741:2014

Spoelboor

Condities voor het gebruik van een spoelboor

Parameter	Present
Verontreinigde grond	Nee
Gebruik voor milieuonderzoek	Nee
Gebruik van water	Ja
Bemonstering of profielbeschrijving mogelijk	Nee
Vast en stevig boorgat	Ja
Afbeelding	Spoelboor

Inhoud

Karakteristieken

Referenties

Spoelboor