Remaining drilling types - Pulsboring

Page / - last modified by Roelof Zwaan on 2021/09/30 15:20

Pulsboring

last modified by Roelof Zwaan

on 2021/09/30 15:20

Table of Contents

Een pulsboringen is een boorsysteem waar, door middel van een zware metalen puls een holle buis de grond in wordt geboord.

Karakteristieken

In de meeste gevallen wordt deze techniek gebruikt in combinatie met een mantelbuis en een volledige avegar. Met de vijzel wordt geboord totdat het grondwaterpeil is bereikt, na het bereiken van dit niveau kan het pulsboren beginnen. Binnen en onder de boorbuis bevinden zich de locaties waar grondmonsters kunnen worden genomen voor het profiel of de bodembeschrijving. Het voordeel van deze methode is dat er minimale uitsmering is en dat er peilbuizen met een grote diameter gebruikt kunnen worden. Door dit voordeel kunnen er veel afdichtingstechnieken kunnen worden toegepast zoals: bentoniet, grout of pakkingafdichtingen.

Referenties

NPR 5741:2014

Pulsboring

Condities voor het gebruik van een pulsboring

Parameter	Present
Verontreinigde grond	Nee
Gebruikt voor milieu onderzoek	Nee
Gebruik van water	Nee
Grote diameter boring	Ja
Afbeelding	Pulsboring

Inhoud

Karakteristieken

Referenties

Pulsboring