Environment - Groupes de pollution 

Page / - dernière modification par Nils le 2022/02/05 17:14 

Groupes de pollution 
dernière modification par Nils
le 2022/02/05 17:14

Table des matières

Cette page donne une indication des groupes de pollution, présent dans les réglementations modernes du SIKB, et une description de chaque groupe.
Introduction
Cette page donne une indication des groupes de pollution, présent dans les réglementations modernes du SIKB, et une description de chaque groupe. La pollution du sol, qui fait partie de la dégradation des terres, est causée par la présence de produits chimiques d'origine humaine ou par toute autre altération de l'environnement naturel du sol. Elle est généralement causée par l'activité industrielle, les produits chimiques agricoles ou l'élimination inappropriée des déchets. Les produits chimiques les plus courants sont les hydrocarbures pétroliers, les hydrocarbures aromatiques polynucléaires, les solvants, les pesticides, le plomb et d'autres métaux lourds. La contamination est corrélée au degré d'industrialisation et à l'intensité de la substance chimique. L'inquiétude suscitée par la contamination des sols provient principalement des risques pour la santé, par contact direct avec le sol contaminé, par les vapeurs des contaminants ou par la contamination secondaire des réserves d'eau dans et sous le sol [1].
Les groupes de pollution définis sont les suivants : phénols, métaux lourds, pétrole, PAK's, radiations, fibres, hydrocarbures volatils, hydrocarbures chlorés volatils et germes.
Phénols
En chimie organique, les phénols, parfois phénoliques, sont une classe de composés chimiques constitués d'un ou plusieurs groupes hydroxyles (-OH) liés directement à un groupe hydrocarbure aromatique. Le plus simple est le phénol, C6H5OH. Les composés phénoliques sont classés comme phénols simples ou polyphénols en fonction du nombre d'unités phénoliques dans la molécule. Structure chimique de l'acide salicylique, le métabolite actif de l'aspirine. Les phénols sont à la fois synthétisés industriellement et produits par les plantes et les micro-organismes.
Métaux
Chrome, mercure, arsenic, plomb, nickel, cadmium, cuivre, zinc, manganèse, sélénium, argent, étain, thallium, cobalt et vanadium sont les métaux lourds qui peuvent être présents dans le sous-sol. Ces métaux lourds sont très dangereux pour l'environnement et la plupart d'entre eux peuvent être transportés par les eaux souterraines. La quantité de ces métaux dans le sous-sol ne doit pas dépasser les concentrations géochimiques de base locales. (CGBs)
Les métaux lourds peuvent dégrader la qualité de l'air, de l'eau et du sol, et causer par la suite des problèmes de santé chez les plantes, les animaux et les personnes, lorsqu'ils se concentrent à la suite d'activités industrielles. Les sources courantes de métaux lourds dans ce contexte comprennent les déchets miniers et industriels, les émissions des véhicules, les batteries au plomb, les engrais, les peintures et le bois traité, les infrastructures d'approvisionnement en eau vieillissantes et les microplastiques flottant dans les océans du monde.
Huiles
Il existe trois types d'huiles polluantes qui peuvent être présentes dans le sous-sol. Vous trouverez ci-dessous tous les types et leur description.
Huiles raffinés
L'huile raffinée peut être constituée de plusieurs flux. L'huile raffinée est une huile lubrifiante minérale ou synthétique, une huile industrielle ou un mélange de ces huiles devenues impropres à l'utilisation. Une huile raffinée est définie comme contenant des halogènes si la quantité d'halogène présente est supérieure à 1000 mg/kg.
Plates-formes pétrolières et de forage
Les plate-formes de forage et pétrolières sont démantelées à terre après la phase d'exploitation. L'ensemble de la plate-forme de forage et pétrolière est considéré comme un déchet dangereux, en raison de la présence de pétrole, d'amiante et d'autres substances dangereuses. Ce n'est que sur terre que les déchets dangereux peuvent être éliminés en toute sécurité.
Hydrocarbures
L'huile minérale est en général une huile fabriquée à partir du pétrole, contrairement aux huiles d'origine animale ou végétale. Pour la production de différents types d'huile minérale, le pétrole est distillé et produit des fractions constituées de différents mélanges d'hydrocarbures ayant des points d'ébullition différents. En règle générale, on distingue les fractions suivantes :
•	Essence (gasoil)
•	Diesel / fioul
•	Mazout plus lourd
•	Pétrole brut  
Les sols pollués par de l'huile minérale (>1000 mg/kg) sont considérés comme des déchets dangereux lorsque la quantité de benzène présente dans l'huile est supérieure à 0,1 pourcentage en masse ou lorsqu'il s'agit de fioul. (>1000 mg/kg) Ce n'est que lorsqu'il s'agit de diesel que la limite est de 10.000 mg/kg.
HAP
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des substances créées lorsque des matières organiques telles que le bois, les aliments, le tabac et les combustibles fossiles ne sont pas entièrement brûlées. Il existe des centaines de HAP différents, aux propriétés différentes. Les plantes peuvent absorber certains HAP du sol ; ainsi, par le biais des cultures alimentaires, ils peuvent se retrouver dans notre organisme. D'autres HAP ne sont pas absorbés par les plantes et ne pénètrent dans l'organisme que lorsque l'on mange des particules du sol.
Tous les différents types de HAP doivent être considérés différemment et ils ont des valeurs de dépassement différentes. Les HAP sont présents dans l'air ambiant en phase gazeuse et sous forme de sorbet aux aérosols. La répartition atmosphérique des composés HAP entre la phase particulaire et la phase gazeuse influence fortement leur devenir et leur transport dans l'atmosphère ainsi que la manière dont ils pénètrent dans le corps humain. L'élimination des HAP de l'atmosphère par les processus de dépôt sec et humide est fortement influencée par leur répartition gaz/particules. Le dépôt atmosphérique est une source majeure de HAP dans le sol [3].
Matière radioactive/radiation
Fibres/Amiantes
La limite de présence de l'amiante est de 0,1 % (1000 mg/kg).
Hydrocarbures volatils (VOCL)
Germes (Anthrax etc)
Références
•	Risk Assessment Guidance for Superfund, Human Health Evaluation Manual, Office of Emergency and Remedial Response, U.S. Environmental Protection Agency, Washington D.C.
•	Jiang, HH., Cai, LM., Wen, HH. et al. Characterizing pollution and source identification of heavy metals in soils using geochemical baseline and PMF approach. Sci Rep 10, 6460 (2020).
•	Hussein I. Abdel-Shafy, Mona S.M. Mansour, A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation, Egyptian Journal of Petroleum, Volume 25, Issue 1, 2016,Pages 107-123.
Matières
•	Introduction
•	Phénols
•	Métaux
•	Huiles
•	Huiles raffinés
•	Plates-formes pétrolières et de forage
•	Hydrocarbures
•	HAP
•	Matière radioactive/radiation
•	Fibres/Amiantes
•	Hydrocarbures volatils (VOCL)
•	Germes (Anthrax etc)
•	Références