Finishings - Types de finitions

Page / - dernière modification par Nils le 2022/02/02 10:54

Types de finitions

dernière modification par Nils

le 2022/02/02 10:54

Table des matières

La finition est le matériau qui est utilisé pour remplir ou fermer partiellement ou complètement un espace qui a été créé par un forage dans le sol jusqu'à une certaine profondeur. Il est de bon ton de laisser le forage de telle sorte que la structure du sous-sol en ce qui concerne la rétention et la capacité de l'eau soit restaurée au mieux. Les matériaux utilisés pour la finition sont classés par catégories et sont présentés ci-dessous.

Bentonite

Un mélange d'eau et de bentonite. La bentonite est une argile absorbante qui se forme grâce à la décomposition de cendres volcaniques.

Aucune finition

Auncun materiau de finition n'a été utilisé. Le trou s'est rempli naturellement avec des matériaux venus du trou lui-même ou des sols environnants.

Gravier

Du gravier qui a été tamisé et qui consiste de grains de taille de 2 à 6,3 mm.

Sable graveleux

Un mélange de sable et de gravier qui a été tamisé et qui consiste de grains de taille de 63 µm à 6,3 mm.

Sable graveleux grossier

Un mélange de sable et de gravier qui a été tamisé et qui consiste de grains de taille de 0,63 à 6,3 mm.

Sable graveleux non tamisé

Un mélange de sable et de gravier qui n'a pas été tamisé. Cette catégorie comprend des matériaux désignés par des termes tels que sable de maçonnerie et sable de remplissage.This category includes material referred to by terms as masonry sand and filler sand.

Coulis

Un mélange de ciment et d'eau sans l'addition d'autre matériaux.

Coulis bentonite

Un mélange de ciment et d'eau auquel on ajoute de la bentonite.

Argile gonflante catégorie 1

Grains composés d'argile ayant une capacité de gonflement d'au moins 80 % dans l'eau salée (NaCl 10 000 mg/l) et une perméabilité inférieure à 10-9 m/s. Aucune substance détectable n'est ajoutée à ce matériau. Ce matériau est comparable au Mikolit-B et est utilisé dans des conditions qui imposent des exigences élevées en matière de capacité de rétention d'eau.

Argile gonflante catégorie 1 détectable

Grains composés d'argile ayant une capacité de gonflement d'au moins 80 % dans l'eau salée (NaCl 10 000 mg/l) et une perméabilité inférieure à 10-9 m/s. Une substance détectable est ajoutée à ce matériau. Ce matériau est comparable au Mikolit-B et est utilisé dans des conditions qui imposent des exigences élevées en matière de capacité de rétention d'eau.

Argile gonflante catégorie 2

Grains composés d'argile ayant une capacité de gonflement d'au moins 30 % dans l'eau salée (NaCl 10 000 mg/l) et une perméabilité inférieure à 10-9 m/s. Aucune substance détectable n'est ajoutée à ce matériau. Ce matériau est comparable au Mikolit-300 et est utilisé dans des conditions qui imposent des exigences standard en matière de capacité de rétention d'eau.

Argile gonflante catégorie 2 détectable

Grains composés d'argile ayant une capacité de gonflement d'au moins 30 % dans l'eau salée (NaCl 10 000 mg/l) et une perméabilité inférieure à 10-9 m/s. Une substance détectable est ajoutée à ce matériau. Ce matériau est comparable au Mikolit-300 et est utilisé dans des conditions qui imposent des exigences standard en matière de capacité de rétention d'eau.

Argile gonflante catégorie 3

Grains composés d'argile ayant une capacité de gonflement d'au moins 30 % dans une demi-eau et une perméabilité inférieure à 10-9 m/s. Aucune substance détectable n'est ajoutée à ce matériau. Ce matériau est comparable au Mikolit-00 et est utilisé dans des conditions qui imposent des exigences basses en matière de capacité de rétention d'eau.

Argile gonflante catégorie 3 détectable

Grains composés d'argile ayant une capacité de gonflement d'au moins 30 % dans une demi-eau et une perméabilité inférieure à 10-9 m/s. Aucune substance détectable est ajoutée à ce matériau. Ce matériau est comparable au Mikolit-00 et est utilisé dans des conditions qui imposent des exigences basses en matière de capacité de rétention d'eau.

Argile gonflante catégorie inconnue

Grains composés d'argile dont la capacité de gonflement est inconnue. Aucune substance détectable n'est ajoutée à ce matériau.

Argile gonflante catégorie inconnue détectable

Grains composés d'argile dont la capacité de gonflement est inconnue. Une substance détectable est ajoutée à ce matériau.

Matériau enlevé/sol sortant

Le trou a été rempli avec le sol foré ou excavé.

Matériau de revêtement routier/béton asphaltique

Matériau utilisé pour le pavage des routes et des cours. Il s'agit, par exemple, de l'asphalte, des clinkers de béton, des pierres concassées et des tuiles.

Sable

Sable tamisé qui consiste de grains de taille de 63 µm à 2 mm.

Sable moyennement grossier

Sable tamisé qui consiste de grains de taille de 0,2 µm à 0,63 mm.

Sable grossier

Sable tamisé qui consiste de grains de taille de 0,2 µm à 2 mm.

Sable très grossier

Sable tamisé qui consiste de grains de taille de 0,63 µm à 2 mm.

Références

BRO-Catalogus Geologisch booronderzoek versie 0.99 – 25 maart 2020

Matières

Bentonite

Aucune finition

Gravier

Sable graveleux

Sable graveleux grossier

Sable graveleux non tamisé

Coulis

Coulis bentonite

Argile gonflante catégorie 1

Argile gonflante catégorie 1 détectable

Argile gonflante catégorie 2

Argile gonflante catégorie 2 détectable

Argile gonflante catégorie 3

Argile gonflante catégorie 3 détectable

Argile gonflante catégorie inconnue

Argile gonflante catégorie inconnue détectable

Matériau enlevé/sol sortant

Matériau de revêtement routier/béton asphaltique

Sable

Sable moyennement grossier

Sable grossier

Sable très grossier

Références