Research - Peilstok/peilhengel 

Page / - dernière modification par TerraIndex TerraIndex le 2022/05/20 13:17 

Peilstok/peilhengel 
dernière modification par TerraIndex TerraIndex
le 2022/05/20 13:17

Table des matières

Met deze handmatige techniek kan de diepte van de waterbodem worden gemeten. De peilstok heeft een voet. Deze wordt verticaal naar beneden gelaten tot op de waterbodem. Vervolgens wordt de hoogte van de waterkolom boven de voet gemeten.
Een peilhengel is een peilstok aan een hengel. Het verschil tussen een stok en een hengel ligt in de benadering van de waterbodem via de kant (hengel) of vanuit een boot (stok). Indien de voet wordt uitgewisseld voor een punt kan ook de dikte van het ‘slappe’ (niet-geconsolideerde) sediment of sliblaag worden bepaald.
Algemene informatie 	
Naam	Peilstok / peilhengel	
Meeteenheid en parameter	Hoogte waterkolom in centimeters of dikte sliblaag	
Aard techniek	Fysisch	
Plaats van toepassing	In situ	
Detectiewijze	•	Boren / steken
•	Meting op maaiveld / waterbodem	
Toepasbaar in afzonderlijke lagen	nee	
Landbodem/waterbodem	Waterbodem	
Stap in keten van dataverzamelen	•	Meten
•	Dataverzamelen en evalueren	
Moment van beschikbaarheid resultaten	In het veld zijn meetresultaten beschikbaar	
Ontwikkelingsfase techniek	Routinematig toegepast	
Wijze van inkopen	Als dienst of als apparaat	
Algemene omschrijving uitvoeringswijze	De peilstok met voet wordt tot op het slib afgezonken. Er is een lichte uitvoering die met een hengel wordt geplaatst of een zwaardere versie die voorzichtig vanuit een boot of in het water wordt gezet. Vervolgens kan aan de hand van een maatvoering op de stok de hoogte van de waterkolom worden afgelezen. Ter plaatse is daarmee de diepte bekend waarop de waterbodem zich bevindt.
Met een peilhengel kan hetzelfde vanaf de kant worden uitgevoerd tot een maximale watergangbreedte van 6 m.
Indien voet wordt uitgewisseld voor een punt kan ook de dikte van sediment of sliblagen worden bepaald.	
Werkingsprincipe	Door middel van een maatverdeling op de stok kan de hoogte van de waterkolom gemeten worden. Een hengel zorgt voor een goede verticale meting vanaf de kant.	
Punt / lijnmeting / volumemeting	Puntmeting	
Technische specificaties
(w.o. nauwkeurigheid)	Peilstok is van aluminium; periodiek ijken voorkomt meetfouten.
Nauwkeurigheid: ± 1 à 2 centimeter (afhankelijk van de golfslag)	
Typisch dieptebereik	Peilstok maximaal 5 meter
Peilhengel maximaal 2 meter.
Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte	
Tijdeigenschappen	Een enkele meting kan in korte tijd worden uitgevoerd.	
Meetsnelheid	Vanaf 1 minuut per meting	
Presentatie resultaten	Waarneming is direct afleesbaar op peilstok; meerdere metingen vormen een dwarsprofiel.	
Kosten	Variëren erg sterk per aanbieder en omstandigheden in het veld: van € 20 tot € 150 per meting	
Gebruikersinformatie 	
Beschikbaarheid	groot aantal aanbieders	
Wordt techniek vaak toegepast?	Zeer geregeld	
Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is	•	Verkennen
•	Ontwerp
•	Controle	
Verificatiemetingen / ijkmetingen	worden veelal toegepast	
Veel gebruikte toepassing in praktijk	In- en uitpeilen van kleinere watergangen en van sediment of sliblaagdikte	
Geschiktheid	Geschikt voor het handmatig peilen van niet al te grote watergangen.	
Praktijkervaringen in Nederland	Wordt zeer regulier ingezet door voornamelijk waterschappen of adviesbureaus door heel Nederland. De ervaring leert dat de nauwkeurigheid sterk van de omstandigheden en de peilmeester afhangt. Handmatig peilen geeft doorgaans een goed beeld van de dikte van de sliblaag.	
“Do's“	Peil meten met een hogere meetdichtheid ter plaatse van de taluds	
“Dont's “	Gebruik zo min mogelijk druk bij het peilen om de voet in de sliblaag te drukken.	
Referenties
•	Stowa
•	Stowa: INTELLIGENTE PEILSTOK
•	SIKB-protocol 2003
Falabella

Morphology	Miniature horse	
Region	Argentina	
Price	1200 €	
Image	Credits	
Inhoud
•	Referenties
•	Falabella