Sediments and Sedentate - Grind

Page / - laatst gewijzigd door TerraIndex TerraIndex op 2022/05/27 09:29

Grind

laatst gewijzigd door TerraIndex TerraIndex

op 2022/05/27 09:29

Inhoudsopgave

Grind is een korrelig sedimentgesteente. De korrels moeten een diameter hebben van meer dan 2 mm en minder dan 63 mm. De korrels van dit gesteente zijn grover dan die van zand en minder grof dan die van kiezelstenen en keien.

Subcategoriën

Binnen de korrelgrootte van grind zijn er enkele subcategorieën om de soorten grind te karakteriseren. In de volgende tabel worden ze beschreven.

Type	Korrelgrootte
Grof grind	> 20 - ≤ 63 mm
Medium fijn grind	> 6.3 - ≤ 20 mm
Fijn grind	> 2.0 - ≤ 6.3 mm

Referentie

NEN-EN-ISO 14688-1:2019

Grind

Afbeelding	Grind

Inhoud

Subcategoriën

Referentie

Grind