Q3 - Q3 update 1 

Page / - dernière modification par Roelof Zwaan le 2023/07/26 14:45 

Q3 update 1 
dernière modification par Roelof Zwaan
le 2023/07/26 14:45

Table des matières

Nous démarrons le T3 avec un autre message de version complète. Au cours du dernier mois, nous avons travaillé dur sur Streamline et nous approchons d'une version qui peut être testée avec les utilisateurs. Pour le web et l'application actuelle, nous avons publié les éléments suivants au cours des dernières semaines :
 1.	Il est désormais possible de dessiner un point de mesure par rapport à un point fixe dans l'application. Cela signifie que vous pouvez sélectionner un point fixe sur la carte, puis mesurer votre point de mesure par rapport à ce point, en capturant le décalage par rapport à ce point. Le point fixe est enregistré parmi différents points de mesure, vous pouvez donc réutiliser le même point pour mesurer plusieurs points. En bas du message, une capture d'écran montre à quoi ressemble cette fonction et comment elle fonctionne dans l'application.
 2.	Mise à jour de l'exportation DOV. Désormais, les codes de précision des coordonnées X, Y et Z sont également ajoutés s'ils ont été remplis dans Terraindex.
 3.	Vous pouvez maintenant zoomer et faire glisser l'aperçu du forage à l'écran.
Bugs:
• L'exportation des substances TEQ n'était pas correcte dans des circonstances spécifiques. Cela a été résolu.
• Le calcul de progression de certains rapports pouvait dépasser 100 %, ce qui empêchait parfois le téléchargement du rapport. Cela a été corrigé.
Mesure des coordonnées dans l'application : Si vous ouvrez maintenant la carte dans l'application, l'icône suivante a été ajoutée dans le coin supérieur droit.

Lorsque vous cliquez dessus, le menu suivant apparaît depuis la droite. Via "(Re)dessiner le quadrillage", vous pouvez placer une grille dans l'application.

Ensuite, la grille peut être tournée ou déplacée avec précision à l'aide des boutons. Nord - Sud - Ouest - Est Maintenant, remplissez la déviation du point de mesure, la distance sur l'axe x et l'axe y où se trouve votre point de mesure. Dans l'exemple, vous pouvez voir un point qui a un déplacement de 5 mètres dans les coordonnées x et y.

En appuyant sur "accepter", le point de mesure sera placé aux nouvelles coordonnées.