Tools & Plugins - GPS to Https 

Page / - laatst gewijzigd door Nico Lemaire op 2024/05/29 08:39 

GPS to Https 
laatst gewijzigd door Nico Lemaire
op 2024/05/29 08:39

Inhoudsopgave

Het is mogelijk om een tablet te koppelen aan een extern GPS apparaat om zo direct vanuit de TerraIndex app je meetpunten direct in te meten met een GPS.
•	Download de tool GPStoHTTP van deze link:
GPS to HTTP software
•	Zorg dat je weet op welke COM-poort de GPS haar data zet. Dit zou te vinden moeten zijn in de instellingen van de GPS of de bijbehorende configuratie software. Kun je dit niet vinden, dan kan de leverancier van de GPS je hier verder mee helpen.
De GPS moet in ieder geval de NMEA strings GGA en GSA leveren.
•	Zorg dat de GPS aan staat en verbonden is met de tablet
•	Start de applicatie GPStoHTTP. Vul de COM Poort van de GPS in

•	Als je op “connect” drukt moet de volgende melding verschijnen:
Connected. The contents of COM5 are available on http://localhost:5002/
Connecting...
De GPS verbinding is nu klaar voor gebruikt. Wanneer je de GPS opnieuw wilt gebruiken met TerraIndex dien je ook deze applicatie op te starten en op Connect te drukken
Wanneer je bij deze verbinding een foutmelding krijgt, dan zijn er onvoldoende rechten om de applicatie goed uit te voeren. In dat geval dient eenmalig onderstaande met systeembeheerrechten uitgevoerd te worden.
•	Klik op Windows start
•	Typ ‘cmd’ in de zoekbalk
•	Klik Rechtermuis knop op: OpdrachtPrompt (Command)
•	Klik op ‘Als Administrator uitvoeren’   (Run as administrator)
•	Klik op Ja (Yes) bij de vraag of de applicatie mag uitvoeren als administrator
•	Plak deze regel in de command box:  CheckNetIsolation.exe LoopbackExempt -a -n=47832I.T.WorksBV.TerraIndex_yr8w8fgjjm7ja

•	 Indien ‘Ok.’ terugkomt staan de instellingen goed en is de configuratie klaar voor gebruik.