TerraIndex - Manuel d'utilisation - Asbest berekening via rapportage (BETA) 

Page / - last modified by Robert Jan Daams on 2024/09/20 14:31 

Asbest berekening via rapportage (BETA) 
last modified by Robert Jan Daams
on 2024/09/20 14:31

Table of Contents
De berekening
Gegevensverzameling
Veld
Analyse
Overzicht
Toetsuitslagen
Veel gestelde vragen
Links

 
Beschrijving
Hoe kan ik op asbest toetsen?
Als je gebruik maakt van onze rapportage module, dan is er een rapport beschikbaar genaamd "Asbest rapportage".
Bij het uitdraaien van dit rapport wordt een asbest toetsing uitgevoerd, en de resultaten zullen worden getoond in het rapport. Het is van belang dat de juiste gegevens zijn ingevuld, én de juiste laboratoriumresultaten aanwezig zijn in de vorm van analyseresultaten. De gegevens van een project kunnen gemakkelijk ingezien worden via de tabelweergave in TerraIndex Web.
 
Contents
•	Beschrijving
•	Hoe kan ik op asbest toetsen?
•	 
•	De berekening
•	Gegevensverzameling
•	Veld
•	Analyse
•	Overzicht
•	Toetsuitslagen
•	Veel gestelde vragen
•	Links

Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001
De berekening
Gegevensverzameling
Veld
 	veldnaam	technische veldnaam	verplicht	
project	 	 	 	
type.codeId	Project type	PrTypeCode	ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707"  	
 	 	 	 	
laag	 	 	 	
layerInspectionHoleDimensions.width	Sleuf/Gat breedte (m)	LaTrialPitWidth	nee	
layerInspectionHoleDimensions.length	Sleuf/Gat lengte (m)	LaTrialPitLength	nee	
lowerDepth	Traject (cm -mv)	LaTo	ja	
upperDepth	Traject (cm -mv)	LaFrom	ja	
asbestosFields.courseFractionWeight.value	Massa fractie > 20 mm (kg)	LaCourseFractionWeight	nee	
drillingData.drillingSystemDiameter	Diameter (mm)	LaDrillingSystemDiameter	ja, of "Sleuf/Gat breedte (m)" en "Sleuf/Gat lengte (m)"	
 	 	 	 	
primaire laag	 	 	 	
soilStructure.soilTypeCode.codeId	Grond/Steensoort (1e optie)	LaSoilTypeCode	nee	
soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId	Grond/Steensoort (2e optie)	LaAd1GradationCode	nee	
soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId	Grond/Steensoort (3e optie)	LaAd1TypeCode	nee	
Analyse
 	Grootheid code	Parameter code	Eenheid code	
analyse monster	 	 	 	
droge stof	MASSFTE	(692)	% ds of % m/m	
In behandelinggenomen hoeveelheid	MASSA	(90040)	g of g ds	
 	 	 	 	
totaal serpentijn	MASSFTE	sserptasbt (2689)	mg of mg/kg ds	
ondergrens totaal serpentijn	MASSFTE	sserptasbt (2689) (90084)	mg of mg/kg ds	
bovengrens totaal serpentijn	MASSFTE	sserptasbt (2689) (90083)	mg of mg/kg ds	
 	 	 	 	
totaal amfibool	MASSFTE	samfibasbt (2690)	mg of mg/kg ds	
ondergrens totaal amfibool	MASSFTE	samfibasbt (2690) (90082)	mg of mg/kg ds	
bovengrens totaal amfibool	MASSFTE	samfibasbt (2690) (90081)	mg of mg/kg ds	
 	 	 	 	
som asbest 	MASSFTE	sgewgasbt (2578)	mg of mg/kg ds	
asbest ondergrens van som gewogen asbest	MASSFTE	sgewgasbt (2578) 	mg of mg/kg ds	
asbest bovengrens van som gewogen asbest	MASSFTE	sgewgasbt (2578) 	mg of mg/kg ds	
Overzicht

Toetsuitslagen
De toetsing moet bij een verkennend onderzoek een waarde van > 50 mg/kg ds aangeven als “Overschrijding tussenwaarde” en bij een nader / verkennend onderzoek moet een waarde van > 100 mg/kg ds aangegeven worden als “Overschrijding interventiewaarde”. De 50 mg/kg ds tussengrens waarde geld alleen voor een verkennend onderzoek en geeft aanleiding tot een nader onderzoek, maar het heeft geen wettelijke vereiste tot sanering als het uit een nader onderzoek komt. In tegenstelling tot andere parameters in de bodem, geld voor asbest geen oppervlakte criterium. Als er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden is, dan is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor een interventiewaarde overschrijding van asbest geld een veiligheidsnorm van Code Zwart volgens de CROW 400. Indien geen interventiewaarde is overschreden voor asbest geld basisveiligheid volgens de CROW400. Wordt er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden, dan overschrijdt dit de risiconorm.
Veel gestelde vragen
Mijn rapport blijft leeg, hoe kan dit?
Momenteel wordt een berekening alleen uitgevoerd als de gegevens juist en volledig zijn. Bij gegevensverzameling staat welke gegevens nodig zijn. In de toekomst willen wij dit verder verduidelijken door het tonen van een log en/of een controle op de ingevoerde velden.
Links
Uitleg asbest BRL2018 / NEN 5707 (Engels)