TerraIndex - Manuel d'utilisation - Asbest berekening via rapportage (BETA) 

Page / - laatst gewijzigd door Robert Jan Daams op 2024/09/17 14:48 

Asbest berekening via rapportage (BETA) 
laatst gewijzigd door Robert Jan Daams
op 2024/09/17 14:48

Inhoudsopgave
Beschrijving
De berekening
Overzicht
Toetsuitslagen
Bijlagen
Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001

 
Beschrijving
De berekening
Overzicht

Toetsuitslagen
De toetsing moet bij een verkennend onderzoek een waarde van 50 mg/kg ds aangeven als “Overschrijding tussenwaarde” en bij een nader / verkennend onderzoek moet een waarde van 100 mg/kg ds aangegeven worden als “Overschrijding interventiewaarde”. De 50 mg/kg ds tussengrens waarde geld alleen voor een verkennend onderzoek en geeft aanleiding tot een nader onderzoek, maar het heeft geen wettelijke vereiste tot sanering als het uit een nader onderzoek komt. In tegenstelling tot andere parameters in de bodem, geld voor asbest geen oppervlakte criterium. Als er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden is, dan is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor een interventiewaarde overschrijding van asbest geld een veiligheidsnorm van Code Zwart volgens de CROW 400. Indien geen interventiewaarde is overschreden voor asbest geld basisveiligheid volgens de CROW400.
Bijlagen
Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001

Contents
•	Beschrijving
•	De berekening
•	Overzicht
•	Toetsuitslagen
•	Bijlagen
•	Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001
•	 
•	 

Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001