TerraIndex - Manuel d'utilisation - Que peut-on faire avec le Geoserver TerraIndex dans QGIS?

Page / - dernière modification par Roelof Zwaan le 2022/01/10 10:31

Que peut-on faire avec le Geoserver TerraIndex dans QGIS?

dernière modification par Roelof Zwaan

le 2022/01/10 10:31

Table des matières

Que peut-on faire avec le Geoserver TerraIndex dans QGIS?

Ces couches cartographiques sont disponibles dans le géoserveur :

Que peut-on faire avec le Geoserver TerraIndex dans QGIS?

Afficher les projets épinglés sur la carte :

Montrer les points de mesure avec sa propre mise en page sur la carte :

Filtrer et afficher les points de mesure :

Afficher les matières et les résultats sur la carte avec sa propre mise en page, et filtrer sur celle-ci :

Imprimer facilement selon sa propre charte graphique, à l' aide d'un modèle d' impression :

Ces couches cartographiques sont disponibles dans le géoserveur :

Dataset:	All Projects_MeasurementPoints_pnt
But:	Affichage de tous les projets de l'entreprise, avec tous les points de mesure (Limite à 20k), afin que l'utilisateur puisse voir et trouver ses projets sur la carte. Particulièrement utile pour trouver des projets qui ont été réalisés dans le quartier dans le passé.
Détails:	Doit être cliquable pour récupérer les données du projet qu'un utilisateur voit sur la carte. Les données qui devraient alors être visibles sont principalement le code du projet, et le nom du projet. Vous pouvez ensuite "épingler" le projet dans TerraIndex pour en voir les détails.
Dataset:	Projects_pnt
But:	Affichage des projets, qui sont épinglés à un utilisateur, afin que ce dernier puisse voir et trouver ses projets sur la carte. Pour avoir un aperçu global rapide, il est possible de filtrer par client pour voir tous leurs projets. Avec éventuellement une heure de début et de fin.
Feedback:	les champs "client", "conseil", "date de début", "date de fin" sont manquants ; veuillez insérer uniquement la date (pas de combinaison de la date avec l'heure) Un client peut obtenir une carte avec tous les projets épinglés à un nom d'utilisateur spécial, avec lequel seuls ses projets peuvent être affichés. Mais parfois, vous voulez aussi montrer au consultant tous les projets et pas seulement celui qui est épinglé. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ?
Dataset:	MeasurementPoints_pnt
But:	En montrant les différents points de mesure sur la carte, afin qu'il soit clairement identifié le type de forage qui a été effectué et à quel endroit. La carte peut alors être réalisée avec des étiquettes comportant par exemple la hauteur au sol et des désignations.
Feedback:	Un champ est-il possible avec l'indicateur d'un forage de fond d'eau, d'un forage d'asphalte avec des combinaisons ? (Nous faisons souvent des combinaisons de forage d'asphalte et de trou d'amiante et de forage avec/sans puits de surveillance) Trou d'amiante avec perçage Trou d'amiante avec un forage et un puits de surveillance Forage avec un puits de surveillance Carottage avec un trou de sonde Carottage avec trou d'amiante avec un trou de forage et un puits de surveillance etc..	coredrill is is not yet a type (used for asalt / concrete cores)
Dataset:	SampleResults_GR_NL_pnt
But:	montrer les conclusions par échantillon d'analyse, afin de pouvoir montrer la qualité du sol à l'emplacement des points de mesure. Il doit être possible de filtrer sur, par exemple, la profondeur et le résultat de la conclusion de l'échantillon.
Dataset:	SampleResults_NL_GW_pnt
But:	montrer les conclusions par échantillon d'eau, de manière à ce que la qualité des eaux souterraines puisse être indiquée à l'emplacement des points de mesure. Il doit être possible de filtrer sur, par exemple, la profondeur et le résultat de la conclusion de l'échantillon.
Dataset:	ParameterResults_NL_GR_WBB_T12_pnt
But:	Pour chaque sous-échantillon, tous les paramètres doivent être indiqués avec les résultats, de sorte que pour chaque substance, l'excès puisse être indiqué à l'emplacement d'un point de mesure. Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance et le critère d' interprétation. Comme étiquette, il est possible d'utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère d' interprétation. En affichant les substances par sous-échantillon, on peut clairement indiquer les points de mesure où il y a des dépassements, par exemple pour le plomb.
Dataset:	ParameterResults_NL_GW_WBB_T13_pnt
But:	Pour chaque échantillon d'eau, tous les paramètres doivent être indiqués avec les résultats, afin que le dépassement dans les eaux souterraines à l'emplacement d'un point de mesure puisse être indiqué pour chaque substance. Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance et le critère d' interprétation. Comme étiquette, on peut utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou le critère d' interprétation. En affichant les substances par puits de surveillance, il est possible de voir à quelle profondeur se trouve la contamination.
Dataset:	ParameterResults_NL_GR_BBK_T1T2_pnt
But:	Pour chaque sous-échantillon, tous les paramètres doivent être indiqués avec les résultats, de sorte que pour chaque substance, l'excès puisse être indiqué à l'emplacement d'un point de mesure. Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance et le critère d'inteprétation. Comme étiquette, on peut utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère d' interprétation. En affichant les substances par sous-échantillon, il est possible d'indiquer clairement les points de mesure où il y a des dépassements, par exemple pour le plomb.
Dataset:	ParameterResults_NL_GR_BBK_T[3-7]_pnt	TESTSUBFRAMEWORKID: T3 = 21, T4 = 22, T5 = 23, T6 = 24, T7 = 25
But:	Pour chaque sous-échantillon, tous les paramètres doivent être indiqués avec les résultats, de sorte que pour chaque substance, l'excès puisse être indiqué à l'emplacement d'un point de mesure. Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance et le critère d'inteprétation. Comme étiquette, on peut utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère d' interprétation. En affichant les substances par sous-échantillon, il est possible d'indiquer clairement les points de mesure où il y a des dépassements, par exemple pour le plomb.
Dataset:	eigen normen_how_pnt	ONTBREEKT NOG
-	L'ensemble de données est manquant, aucun affichage des résultats de tests par point de mesure n'est possible.
-	configuration et champs comme le jeu de données "wbb_grond_how_pnt" mais avec des normes propres
-	champ "date" svp seulement la date (pas de date combinée avec l'heure)
-	veuillez insérer le champ "code du projet”
-	svp champs "hauteur du terrain naturel", "ref surf." dans celui-ci (pour la conversion en profondeur par rapport au plan de référence) au niveau du sol)
Dataset:	testresults_eigen normen	ONTBREEKT NOG
-	L'ensemble de données est manquant, aucun affichage des résultats de tests par point de mesure n'est possible.
-	configuration et champs comme le jeu de données "wbb_grond_how_pnt" mais avec des normes propres
-	champ "date" svp seulement la date (pas de date combinée avec l'heure)
-	veuillez insérer le champ "code du projet”
-	svp champs "hauteur du terrain naturel", "ref surf." dans celui-ci (pour la conversion en profondeur par rapport au plan de référence) au niveau du sol)
Dataset:	Fieldresults_GW_pnt
But:	Pouvoir montrer les eaux souterraines à partir des échantillons d'eau sur la carte, avec les observations sensorielles restantes.
Dataset:	Fieldresults_GR_pnt
but:	Pouvoir montrer sur la carte les profondeurs, par exemple, des couches d'argile avec les autres perceptions sensorielles.
Dataset:	ParameterResults_BE_GR_VLAREBO_pnt
But:	Pour chaque sous-échantillon, tous les paramètres doivent être indiqués avec les résultats, de sorte que pour chaque substance, l'excès puisse être indiqué à l'emplacement d'un point de mesure. Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance et le critère d' interprétation. Comme étiquette, on peut utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère d' interprétation. En affichant les substances par sous-échantillon, on peut indiquer clairement les points de mesure où il y a des dépassements, par exemple pour le plomb.
Dataset:	ParameterResults_BE_GW_VLAREBO_pnt
but:	Pour chaque échantillon d'eau, tous les paramètres doivent être indiqués avec les résultats, afin que le dépassement dans les eaux souterraines à l'emplacement d'un point de mesure puisse être indiqué pour chaque substance. Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance et le critère d' interprétation. Comme étiquette, on peut utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère d' interprétation. En affichant les substances par puits de surveillance, on peutz voir à quelle profondeur se trouve la contamination.
Dataset:	Brussel GR	ONTBREEKT NOG
Dataset:	Waalse GR	ONTBREEKT NOG
Dataset:	Vlarebo Grondverzet	ONTBREEKT NOG
Dataset:	Project locatie	ONTBREEKT NOG ** HH Delfland zou dit willen met de baggervak lijnen