TerraIndex - Manuel d'utilisation - Wat kun je met de TerraIndex Geoserver in QGIS?

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/10 10:22

Wat kun je met de TerraIndex Geoserver in QGIS?

laatst gewijzigd door Roelof Zwaan

op 2022/01/10 10:22

Inhoudsopgave

Wat kun je met de TerraIndex Geoserver in QGIS?

Deze kaartlagen zijn beschikbaar in de geoserver:

Wat kun je met de TerraIndex Geoserver in QGIS?

Gepinde projecten tonen op de kaart:

Meetpunten met eigen opmaak tonen op de kaart:

Meetpunten filteren en tonen:

Stoffen en resultaten tonen op de kaart met jouw eigen opmaak, en hier uiteraard op kunnen filteren:

Met een print sjabloon kun je dit eenvoudig printen volgens de eigen huisstijl:

Deze kaartlagen zijn beschikbaar in de geoserver:

Dataset:	AllProjects_MeasurementPoints_pnt
Doel:	Het tonen van alle projecten van het bedrijf, met alle meetpunten (Limiet op 20k), zodat de gebruiker zijn projecten op de kaart kan zien en vinden. Vooral handig voor het vinden van projecten die in de buurt zijn uitgevoerd in het verleden.
Details:	Moet clickable zijn om de gegevens op te vragen van het project wat een gebruiker ziet liggen op de kaart. De gegevens die vervolgens zichtbaar moeten zijn, zijn vooral de projectcode, projectnaam, projectGuid. Dan kun je eventueel in TerraIndex het project aan jezelf 'pinnen' om de details te bekijken.
Dataset:	Projects_pnt
Doel:	Het tonen van projecten, welke gepind zijn aan een gebruiker, zodat de gebruiker zijn projecten op de kaart kan zien en vinden. Om een snel totaal overzicht te krijgen. Hier zou je bijv. op opdrachtgever willen filteren om al hun projecten in te zien. Met eventueel een start en eindtijd.
Feedback:	velden "opdrachtgever", "adviesbureau", "startdatum", "einddatum" ontbreken; datums s.v.p. alleen datum (geen combi datum met tijd) Een opdrachtgever kan een kaart krijgen met alle gepinde projecten aan een speciale gebruikersnaam, hiermee kunnen dan alleen de projecten van hem getoond worden. Maar soms wil je ook de adviseur wel alle projecten tonen en niet alleen de gepinde. Hoe kunnen we dit oplossen?
Dataset:	MeasurementPoints_pnt
Doel:	Het tonen van de verschillende meetpunten op de kaart, zodat duidelijk is welke type boringen in het project zijn uitgevoerd op welke locaties. De kaart zou dan met labels gemaakt kunnen worden met bijv. maaiveldhoogte en naamgevingen.
Feedback:	Is er een veld mogelijk met de indicator van een waterbodem-boring, asfaltboring met combinaties? (Vaak doen wij combi's van asfaltboring en asbestgat en boring met/zonder peilbuis) Asbestgat met boring Asbestgat met een boring en een peilbuis Boring met een peilbuis Kernboring met een boring Kernboring met asbestgat met een boring en een peilbuis etc..	Kernboring is nog geen type, dit gebruik je bij bijv. beton of asfalt.
Dataset:	SampleResults_GR_NL_pnt
Doel:	Het tonen van de monsterconclusies per analysemoster, zodat de kwaliteit van de bodem op de plaats van de meetpunten getoond kan worden. Er moet gefilterd kunnen worden op bijv. diepte en monster conclusie resultaat. Monsterconclusies van BBK (T1, T2, T3, T4, T5, T6 en T7) + WBB (T12)
Dataset:	SampleResults_NL_GW_pnt
Doel:	Het tonen van de monsterconclusies per watermonster, zodat de kwaliteit van het grondwater op de plaats van de meetpunten getoond kan worden. Er moet gefilterd kunnen worden op bijv. diepte en monster conclusie resultaat. Monsterconclusies WBB (T13)
Dataset:	ParameterResults_NL_GR_WBB_T12_pnt
Doel:	Per deelmonster moeten alle parameters met resultaten getoond worden, zodat er per stof getoond kan worden wat de overschrijding is op de plaats van een meetpunt. Er moet gefilterd kunnen worden op diepte, stof en oordeel. Als label zou je kunnen gebruiken stof met meetwaarde en/of oordeel. Door de stoffen per deelmonster te geven, kun je duidelijk aangeven bij welke meetpunten overschrijdingen van bijv. lood zitten.
Dataset:	ParameterResults_NL_GW_WBB_T13_pnt
Doel:	Per watermonster moeten alle parameters met resultaten getoond worden, zodat er per stof getoond kan worden wat de overschrijding is in het grondwater op de plaats van een meetpunt. Er moet gefilterd kunnen worden op diepte, stof en oordeel. Als label zou je kunnen gebruiken stof met meetwaarde en/of oordeel. Door de stoffen per peilbuis te geven kun je in de diepte zien waar de verontreiniging zit.
Dataset:	ParameterResults_NL_GR_BBK_T1T2_pnt
Doel:	Per deelmonster moeten alle parameters met resultaten getoond worden, zodat er per stof getoond kan worden wat de overschrijding is op de plaats van een meetpunt. Er moet gefilterd kunnen worden op diepte, stof en oordeel. Als label zou je kunnen gebruiken stof met meetwaarde en/of oordeel. Door de stoffen per deelmonster te geven, kun je duidelijk aangeven bij welke meetpunten overschrijdingen van bijv. lood zitten.
Dataset:	ParameterResults_NL_GR_BBK_T[3-7]_pnt	TESTSUBFRAMEWORKID: T3 = 21, T4 = 22, T5 = 23, T6 = 24, T7 = 25
Doel	Per deelmonster moeten alle parameters met resultaten getoond worden, zodat er per stof getoond kan worden wat de overschrijding is op de plaats van een meetpunt. Er moet gefilterd kunnen worden op diepte, stof en oordeel. Als label zou je kunnen gebruiken stof met meetwaarde en/of oordeel. Door de stoffen per deelmonster te geven, kun je duidelijk aangeven bij welke meetpunten overschrijdingen van bijv. lood zitten.
Dataset:	eigen normen_how_pnt	ONTBREEKT NOG
-	dataset ontbreekt, geen weergave van toetsresultaten (zoals LMW's) per meetpunt mogelijk
-	opzet en velden zoals dataset "wbb_grond_how_pnt" maar dan met eigen normen
-	veld "datum" svp alleen datum (geen combi datum met tijd)
-	svp veld "projectcode" erin
-	svp velden "mvhoogte", "refvlak" erin (tbv omrekening naar diepte tov referentievlak)
Dataset:	testresults_eigen normen	ONTBREEKT NOG
-	dataset ontbreekt, geen weergave van toetsresultaten (zoals LMW's) per stof mogelijk per meetpunt
-	opzet en velden zoals dataset "testresults_wbb_gr" maar dan met eigen normen
-	veld "datum" svp alleen datum (geen combi datum met tijd)
-	svp veld "projectcode" erin
-	svp velden "mvhoogte", "refvlak" erin (tbv omrekening naar diepte tov referentievlak)
Dataset:	Fieldresults_GW_pnt
Doel:	Het kunnen tonen van GWS van de watermonsters op de kaart, met de overige zintuigelijke waarnemingen.
Dataset:	Fieldresults_GR_pnt
Doel	Het kunnen tonen op de kaart van de dieptes van bijvoorbeeld de kleihoudende lagen met daarbij de overige zintuigelijke waarnemingen.
Dataset:	ParameterResults_BE_GR_VLAREBO_pnt
Doel	Per deelmonster moeten alle parameters met resultaten getoond worden, zodat er per stof getoond kan worden wat de overschrijding is op de plaats van een meetpunt. Er moet gefilterd kunnen worden op diepte, stof en oordeel. Als label zou je kunnen gebruiken stof met meetwaarde en/of oordeel. Door de stoffen per deelmonster te geven, kun je duidelijk aangeven bij welke meetpunten overschrijdingen van bijv. lood zitten.
Dataset:	ParameterResults_BE_GW_VLAREBO_pnt
Doel	Per watermonster moeten alle parameters met resultaten getoond worden, zodat er per stof getoond kan worden wat de overschrijding is in het grondwater op de plaats van een meetpunt. Er moet gefilterd kunnen worden op diepte, stof en oordeel. Als label zou je kunnen gebruiken stof met meetwaarde en/of oordeel. Door de stoffen per peilbuis te geven kun je in de diepte zien waar de verontreiniging zit.
Dataset:	Brussel GR	ONTBREEKT NOG
Dataset:	Waalse GR	ONTBREEKT NOG
Dataset:	Vlarebo Grondverzet	ONTBREEKT NOG
Dataset:	Project locatie