Karakteristieken - Kleur

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/19 13:53

Kleur

laatst gewijzigd door Roelof Zwaan

op 2022/01/19 13:53

Inhoudsopgave

In de wereld van het definiëren van kleuren is het Munsell Color System een kleurruimte die gebruik maakt van drie eigenschappen van kleur om de kleur te identificeren, namelijk tint (basiskleur), chroma (kleurintensiteit) en waarde (lichtheid).

De USDA (Afdeling Landbouw van de Verenigde Staten) heeft dit systeem geaccepteerd als het officiële kleursysteem voor het definiëren van bodems. [1] Het Munsell-kleursysteem werkt in drie verschillende afmetingen zoals te zien is op de afbeelding aan de rechterkant. Dit betekent dat kleuren verschillende grenzen hebben waarop het definiëren heel moeilijk kan zijn. Een advies is om een grafiek zelf te kopen om bodems in het veld te identificeren. Verderop op deze pagina zijn de grafieken te vinden en gebruikt, maar de kleuren komen niet precies overeen. [2]

Systeem en codering

Dit systeem bestaat uit drie onafhankelijke eigenschappen van kleur die een bol vormen wanneer ze worden samengesteld.

Tint (graden rond horizontale cirkels)

Chroma (radiaal naar buiten op horizontale as)

Waarde (verticaal variërend van nul tot tien)

Tint

De Hue-cirkel bestaat uit vijf hoofdkleuren en 5 tussenliggende kleuren. De hoofd- en tussenliggende kleuren en codes zijn:

Rood (R)

Geel-rood (YR)

Geel (Y)

Groen-Geel(GY)

Groen (G)

Blauw-Groen (BG)

Blauw (B)

Paars-Blauw (PB)

Paars (P)

Rood-Paars (RP)

Dit geeft de HUE-cirkel 10 verschillende stappen. Elke stap wordt genoemd als de afkorting met het nummer 5, zoals te zien is in de afbeelding aan de rechterkant. Om tussenliggende kleuren te definiëren, bestaan de 10 stappen uit substappen van 2,5 punten. Dit betekent dat de code van de kleur tussen 10R en 5yr, 2.5yr is. [3]

Tint afbeelding [source]

Waarde

Waarde gaat over de lichtheid van een kleur. Als de lichtheid nul is, is de kleur zwart en met een lichtheid van 10 wordt de kleur gedefinieerd als wit. De kleuren in het midden van de Hue-cirkel hebben geen tint en worden neutrale kleuren genoemd. Dit betekent bijvoorbeeld de kleur in het midden van de waarde-as is neutraal grijs.

Waarde afbeelding [source]

Chroma

Kleuren die een tint hebben, worden chromatische kleuren genoemd. Chroma wordt radiaal op de plaat gemeten vanuit het midden van de grafiek. Chroma is gerelateerd aan verzadiging. Met een hoge chroma ziet de kleur er puur en minder vervuild met andere kleuren. Met een lager chroma lijkt de kleur meer op een pastelversie van de originele kleur. De coördinaten van Chroma zijn niet beperkt tot een specifieke waarde. Het maximum van Chroma varieert per kleur. Deze verschijnselen heeft zijn oorsprong in de limiet van het menselijk oog, bijvoorbeeld zijn groen en geel beter zichtbaar met hoog chroma en paars niet, omdat dit het zichtbare spectrum overschrijdt.

Chroma afbeelding [source]

Kleurrijkheid

Er is een speciale classificatie voor de fractie van gekleurde deeltjes in een zand- of grindfractie. Hun beschrijving is te vinden in de onderstaande tabel.

Value	Description
Niet kleurrijk	De fractie bestaat voor meer dan 99 procent van het volume witte, grijze of transparante korrels.
Medium kleurrijk	De fractie bestaat uit 90 tot 99 procent van het volume witte, grijze of transparante korrels.
Sterk kleurrijk	De fractie bestaat uit minder dan 90 procent van het volume van witte, grijze of transparante korrels.

Voorbeelden

Beige

Blauw

Bruin

Creme

Geel

Groen

Grijs

Kleurloos

Olijf

Oranje

Rood

Roest

Wit

Zwart

Referenties

https://munsell.com/about-munsell-color/how-color-notation-works/

https://munsell.com/

https://munsell.com/about-munsell-color/how-color-notation-works/munsell-hue/

BRO-Catalogus Geologisch booronderzoek versie 0.99 – 25 maart 2020

Munsell color system

Image	Source

Contents

Systeem en codering

Tint

Waarde

Chroma

Kleurrijkheid

Voorbeelden

Beige

Blauw

Bruin

Creme

Geel

Groen

Grijs

Kleurloos

Olijf

Oranje

Rood

Roest

Wit

Zwart

Referenties

Munsell color system