Karakteristieken - Consistentie

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/19 13:57

Consistentie

laatst gewijzigd door Roelof Zwaan

op 2022/01/19 13:57

Inhoudsopgave

Bodemconsistentie is de kracht waarmee bodemmaterialen samen worden gehouden of de weerstand van de bodems aan vervorming en breuk. Bodemconsistentie wordt gemeten voor natte, vochtige en droge bodemmonsters.

Consistency

Class	In the field
Extreem zwak	De grond glijdt tussen de vingers wanneer het in een hand wordt gedrukt.
Zeer zwak	Een vinger kan gemakkelijk tot 25 mm in het monster worden ingedrukt.
Zwak	Een vinger kan eenvoudig worden ingedrukt tot 10 mm in het monster.
Matig zwak	De grond kan worden gevormd door lichte druk op de grond uit te oefenen
Matig stevig	De grond kan niet worden gevormd met vingers, maar kan met de hand worden gerold naar snaren met een dikte van 3 mm.
Stevig	De duim kan eenvoudig op de grond drukken.
Matig hard	De duim kan een ondiepe afdruk achterlaten.
hard	De bodem afbrokkelt en breekt wanneer gerold naar string met een dikte van 3 mm.
Zeer hard	Met de duimnagel kan een ets in het monster worden gemaakt.
Gezet	De grond kan niet worden vervormd, maar verbrokkelt onder druk.

References

NEN-EN-ISO 14688-1:2019

Soil consistency

Image	Soil consistency

Contents

Consistency

References

Soil consistency