Remaining drilling types - Counterflush boor

Page / - last modified by TerraIndex TerraIndex on 2021/09/30 15:20

Counterflush boor

last modified by TerraIndex TerraIndex

on 2021/09/30 15:20

Table of Contents

Deze techniek gebruikt een dubbele boorbuis.

Eigenschappen

Deze techniek gebruikt een dubbele boorbuis. De holle centrale buis wordt omringd door de buitenste buis. De buitenste buis spoelt het water naar beneden onder druk. Nadat het water naar beneden gespoeld is word de losse grond en het water weer omhoog gedrukt en gedumpt in bezinkingsbassins om zo het water van de grond te scheiden en het water te hergebruiken. Doordat er wordt gewerkt met een hoge snelheid stroomopwaarts in het water, in tegenstelling tot straight flush boren, kan er een grove interpretatie van de grondlagen gemaakt worden. Deze techniek is de meest accurate techniek van alle waterdruk technieken.

Referenties

NPR 5741:2014

Counterflush boor

Voorwaarden voor het gebruik van de counterflush boor

Parameter	Aanwezig
Vervuilde grond	Nee
Gebruikt voor milieuonderzoek	Nee
Gebruik van water	Ja
Monsterneming of profielbeschrijving mogelijk	Ja
Afbeelding	Counterflush drill afbeelding

Contents

Eigenschappen

Referenties

Counterflush boor