Remaining drilling types - Counterflush boor 

Page / - last modified by TerraIndex TerraIndex on 2021/09/30 15:20 

Counterflush boor 
last modified by TerraIndex TerraIndex
on 2021/09/30 15:20

Table of Contents

Deze techniek gebruikt een dubbele boorbuis.
Eigenschappen
Deze techniek gebruikt een dubbele boorbuis. De holle centrale buis wordt omringd door de buitenste buis. De buitenste buis spoelt het water naar beneden onder druk. Nadat het water naar beneden gespoeld is word de losse grond en het water weer omhoog gedrukt en gedumpt in bezinkingsbassins om zo het water van de grond te scheiden en het water te hergebruiken. Doordat er wordt gewerkt met een hoge snelheid stroomopwaarts in het water, in tegenstelling tot straight flush boren, kan er een grove interpretatie van de grondlagen gemaakt worden. Deze techniek is de meest accurate techniek van alle waterdruk technieken. 
Referenties
•	NPR 5741:2014
Counterflush boor

Voorwaarden voor het gebruik van de counterflush boor
Parameter	Aanwezig	
Vervuilde grond	Nee	
Gebruikt voor milieuonderzoek	Nee	
Gebruik van water	Ja	
Monsterneming of profielbeschrijving mogelijk	Ja	
Afbeelding	Counterflush drill afbeelding	
Contents
•	Eigenschappen
•	Referenties
•	Counterflush boor