Locatie - Coördinatentransformatie 

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2021/09/30 15:17 

Coördinatentransformatie 
laatst gewijzigd door Roelof Zwaan
op 2021/09/30 15:17

Inhoudsopgave

Coördinatentransformatie wordt gebruikt om de gebruikte coördinaten om te zetten naar een ander coördinatensysteem vanwege de variatie in systemen tussen verschillende landen of regio's. Sommige soorten transformaties zijn gedefinieerd en moeten worden opgenomen in uw onderzoek wanneer er gebruik van is gemaakt. De definities vindt u hieronder.
7 parameter transformatie
De gegevens worden getransformeerd van WGS84 naar ETRS89 met behulp van de 7-parametertransformatie. De transformatieparameters zijn verkregen van de Dienst der Hydrografie en zijn tijdsafhankelijk. Voor elk jaar is een parameterset beschikbaar voor het berekenen van coördinaten in ETRS89 in Nederland, waarna een transformatieprocedure naar de juiste dag volgt.
7 parameter transformatie 1989
De gegevens worden getransformeerd van WGS84 naar ETRS89 met behulp van de 7-parametertransformatie. De transformatieparameters zijn verkregen van de Dienst der Hydrografie en zijn tijdsafhankelijk. Voor elke transformatie is de parameterset van 1989.0 gebruikt.
Niet getransformeerd
De gegevens zijn ontvangen in ETRS89. Er was geen transformatie nodig.
RDNAPTRANS2008
De gegevens worden getransformeerd van RD naar ETRS89, met behulp van de RDNAPTRANStm-transformatie, versie 2008. RDNAPTRANStm is de officiële transformatie van RD / NAP naar ETRS89. Het is afkomstig van het Kadaster.
RDNAPTRANS2018
De gegevens worden getransformeerd van RD naar ETRS89, met behulp van de RDNAPTRANStm-transformatie, versie 2018. RDNAPTRANStm is de officiële transformatie van RD / NAP naar ETRS89. Het is afkomstig van het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. Laatstgenoemde partijen werkten samen met NSGI.
Referenties
•	BRO-Catalogus Geologisch booronderzoek versie 0.99 – 25 maart 2020
 
Inhoud
•	7 parameter transformatie
•	7 parameter transformatie 1989
•	Niet getransformeerd
•	RDNAPTRANS2008
•	RDNAPTRANS2018
•	Referenties