Soil - Bijzondere bestandsdelen

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/12 16:58

Bijzondere bestandsdelen

laatst gewijzigd door Roelof Zwaan

op 2022/01/12 16:58

Inhoudsopgave

Een laag bestaat uit bijzondere bestandsdelen wanneer meer dan de helft van het volume uit speciaal materiaal bestaat. Dat materiaal kan natuurlijk of antropogeen in de natuur zijn. Een laag bestaande uit speciaal materiaal wordt minder uitgebreid beschreven dan een laag die bestaat uit bodem of rots. Hieronder zijn de categorieën bijzondere bestandsdelen en hun beschrijvingen te vinden.

Ongebroken beton

Anthropogeen materiaal: beton dat niet als puin is geclassificeerd, bijvoorbeeld een betonnen plaat.

Geotextiel

Anthropogeen Materiaal: textiel en lagen die worden gebruikt in grondverbetering, meestal gemaakt van plastic.

Gebruikt hout

Anthropogeen materiaal: hout of houtachtig materiaal dat is gebruikt. Voorbeelden zijn rijstmatten, funderingstapels, shoring, scheepswrakken.

Houtskool

Anthropogeen materiaal: verkoolde overblijfselen van hout door verbranding, meestal gebroken stukken.

Afval

Anthropogeen materiaal: niet-gespecificeerd huishoudelijk afval.

Menselijk kalk

Anthropogeen Materiaal: op kalk gebaseerd menselijk gemaakt materiaal zoals gebluste kalk of kalk identificeerbaar als een mengsel.

Vulmateriaal met plastic

Anthropogene Materiaal: vulmateriaal met een laag specifiek gewicht dat voornamelijk bestaat uit kunststoffen en vergelijkbare stoffen, met geëxpandeerd polystyreen als een voorbeeld.

Vulmateriaal met stenen

Anthropogeen materiaal: vulmateriaal met een laag specifiek gewicht dat bestaat uit door de mens gemaakte steenachtige materiaal. Voorbeelden hiervan zijn BIM's, geëxpandeerde kleipellets, flug en schuimbeton en schuimglas.

Houtige plantenresten

Natuurlijk materiaal: de houtachtige, onverteerde overblijfselen van planten, zoals stengels, takken en houtachtige wortels.

Niet houtige plantenresten

Natuurlijk materiaal: de niet-houtachtige, onverteerde overblijfselen van planten, zoals hourlets, rietstoelen en bladeren.

Puin

Anthropogeen Materiaal: Bouw- en sloopafval, vaak een mengsel van steenachtige materialen gemaakt of gewerkt door de mens.

Bodemmixtuur

Anthropogeen Materiaal: een mengsel van de grond op het terrein met een materiaal zoals cement of waterglas. Waterglas zelf is hier ook opgenomen.

Stenen

Anthropogeen Materiaal: stenen van natuurlijk materiaal dat als ballast of dump rock is gebruikt of zijn het bijproduct van mijnwerkzaamheden.

Verbrandingsresten

Anthropogeen materiaal: minerale verbrandingsresiduen met een diameter variërend van minder dan 63 μm tot meer dan 2 mm.

Fijne verbandingsresten

Anthropogeen materiaal: minerale verbrandingsresiduen met een diameter vergelijkbaar met die van Silt en Lutum (minder dan 63 μm).

Matig groffe verbrandingsresten

Anthropogene materiaal: minerale verbrandingsresiduen met een diameter vergelijkbaar met die van zand (0,063 tot 2 mm).

Groffe verbrandingsresten

Anthropogene materiaal: minerale verbrandingsresiduen met een diameter groter dan 2 mm.

Verhardingen

Anthropogene Materiaal: materiaal dat wordt gebruikt voor de bedekking van wegen en erven. Voorbeelden zijn asfalt, betonnen straatstenen, gemalen klinkers en tegels.

Verweerde blokken

Natuurlijk materiaal: een rotsblok dus verweerde dat het materiaal volledig wordt verpulverd en kan doorboren worden.

Referenties

BRO-Catalogus Geologisch booronderzoek versie 0.99 – 25 maart 2020

Contents

Ongebroken beton

Geotextiel

Gebruikt hout

Houtskool

Afval

Menselijk kalk

Vulmateriaal met plastic

Vulmateriaal met stenen

Houtige plantenresten

Niet houtige plantenresten

Puin

Bodemmixtuur

Stenen

Verbrandingsresten

Fijne verbandingsresten

Matig groffe verbrandingsresten

Groffe verbrandingsresten

Verhardingen

Verweerde blokken

Referenties