Soil - Bijzondere bestandsdelen 

Page / - laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/12 16:58 

Bijzondere bestandsdelen 
laatst gewijzigd door Roelof Zwaan
op 2022/01/12 16:58

Inhoudsopgave

Een laag bestaat uit bijzondere bestandsdelen wanneer meer dan de helft van het volume uit speciaal materiaal bestaat. Dat materiaal kan natuurlijk of antropogeen in de natuur zijn. Een laag bestaande uit speciaal materiaal wordt minder uitgebreid beschreven dan een laag die bestaat uit bodem of rots. Hieronder zijn de categorieën bijzondere bestandsdelen en hun beschrijvingen te vinden.
Ongebroken beton
Anthropogeen materiaal: beton dat niet als puin is geclassificeerd, bijvoorbeeld een betonnen plaat.
Geotextiel
Anthropogeen Materiaal: textiel en lagen die worden gebruikt in grondverbetering, meestal gemaakt van plastic.
Gebruikt hout
Anthropogeen materiaal: hout of houtachtig materiaal dat is gebruikt. Voorbeelden zijn rijstmatten, funderingstapels, shoring, scheepswrakken.
Houtskool
Anthropogeen materiaal: verkoolde overblijfselen van hout door verbranding, meestal gebroken stukken.
Afval
Anthropogeen materiaal: niet-gespecificeerd huishoudelijk afval.
Menselijk kalk
Anthropogeen Materiaal: op kalk gebaseerd menselijk gemaakt materiaal zoals gebluste kalk of kalk identificeerbaar als een mengsel.
Vulmateriaal met plastic
Anthropogene Materiaal: vulmateriaal met een laag specifiek gewicht dat voornamelijk bestaat uit kunststoffen en vergelijkbare stoffen, met geëxpandeerd polystyreen als een voorbeeld.
Vulmateriaal met stenen
Anthropogeen materiaal: vulmateriaal met een laag specifiek gewicht dat bestaat uit door de mens gemaakte steenachtige materiaal. Voorbeelden hiervan zijn BIM's, geëxpandeerde kleipellets, flug en schuimbeton en schuimglas.
Houtige plantenresten
Natuurlijk materiaal: de houtachtige, onverteerde overblijfselen van planten, zoals stengels, takken en houtachtige wortels.
Niet houtige plantenresten
Natuurlijk materiaal: de niet-houtachtige, onverteerde overblijfselen van planten, zoals hourlets, rietstoelen en bladeren.
Puin
Anthropogeen Materiaal: Bouw- en sloopafval, vaak een mengsel van steenachtige materialen gemaakt of gewerkt door de mens.
Bodemmixtuur
Anthropogeen Materiaal: een mengsel van de grond op het terrein met een materiaal zoals cement of waterglas. Waterglas zelf is hier ook opgenomen.
Stenen
Anthropogeen Materiaal: stenen van natuurlijk materiaal dat als ballast of dump rock is gebruikt of zijn het bijproduct van mijnwerkzaamheden.
Verbrandingsresten
Anthropogeen materiaal: minerale verbrandingsresiduen met een diameter variërend van minder dan 63 μm tot meer dan 2 mm.
Fijne verbandingsresten
Anthropogeen materiaal: minerale verbrandingsresiduen met een diameter vergelijkbaar met die van Silt en Lutum (minder dan 63 μm).
Matig groffe verbrandingsresten
Anthropogene materiaal: minerale verbrandingsresiduen met een diameter vergelijkbaar met die van zand (0,063 tot 2 mm).
Groffe verbrandingsresten
Anthropogene materiaal: minerale verbrandingsresiduen met een diameter groter dan 2 mm.
Verhardingen
Anthropogene Materiaal: materiaal dat wordt gebruikt voor de bedekking van wegen en erven. Voorbeelden zijn asfalt, betonnen straatstenen, gemalen klinkers en tegels.
Verweerde blokken
Natuurlijk materiaal: een rotsblok dus verweerde dat het materiaal volledig wordt verpulverd en kan doorboren worden.
Referenties
•	BRO-Catalogus Geologisch booronderzoek versie 0.99 – 25 maart 2020
Contents
•	Ongebroken beton
•	Geotextiel
•	Gebruikt hout
•	Houtskool
•	Afval
•	Menselijk kalk
•	Vulmateriaal met plastic
•	Vulmateriaal met stenen
•	Houtige plantenresten
•	Niet houtige plantenresten
•	Puin
•	Bodemmixtuur
•	Stenen
•	Verbrandingsresten
•	Fijne verbandingsresten
•	Matig groffe verbrandingsresten
•	Groffe verbrandingsresten
•	Verhardingen
•	Verweerde blokken
•	Referenties