Q1 - Week 11

Page / - laatst gewijzigd door Bram Ardesch op 2023/05/10 15:48

Week 11

laatst gewijzigd door Bram Ardesch

op 2023/05/10 15:48

Inhoudsopgave

Nieuwe Functionaliteiten

Rapportage aanpassingen

Uitgebreidere uitleg

KLIP

MarXact

CROW 400 Toetsing

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen

KLIP bestanden en documenten kunnen toevoegen en inzien in Web en App, zie de uitgebreidere uitleg voor meer details.

Als je uitlogt in Terraindex wordt je nu volledig uitgelogt in zowel terraindex als de B2B connectie.

KLIC bestanden worden nu in een eigen kolom geplaatst bij de projecten details

Export

De TI export is versneld, dit is vooral merkbaar bij grote projecten met veel analyseresultaten.

App

Alle numberwaardes worden nu gevalideerd bij het synchroniseren, waardoor je geen foutieve data meer naar de database kan sturen.

De Windows app bevat nu een koppelingsmodule voor de marXact gps, zie de uitgebreidere uitleg voor meer details.

Rapportage aanpassingen

CROW 400 toetsing is weer toegevoegd, zie de uitgebreidere uitleg voor meer details.

ESR Rapportage is aangemaakt (in het frans) voor Waalse gebruikers. Deze rapportage drukt alle parameters die in de ESR rapportage voorkomen op volgorde af, waardoor je dit gemakkelijk in the officiele ESR excel macro kan invoegen.

Uitgebreidere uitleg

KLIP

KLIP is het kabels en leidingen formaat van België en kan nu ook geïmporteerd, gesynchroniseerd en ingezien worden in TerraIndex. Net zoals bij de KLIC bestanden kan je na het uploaden de kabels en leidingen aanzetten in de kaart en individuele leidingen uitzetten. Voor de opmaak van het KLIP bestand is gekeken naar hoe de objecten worden weergegeven in de KLIP viewer van de Belgische overheid.

Hoe werkt het in Web?

Upload het KLIP bestand. Dit doe je door op project niveau een nieuwe kaartlaag toe te voegen (Let op dit kan even duren)

Als dit gedaan is zal er een nieuw blokje verschijnen in de kolom. In de kolom KLIC documenten zullen de bestanden worden toegevoegd. (Deze kolom gaan we nog hernoemen)

Wanneer je naar de kaart gaat in TerraIndex zal er een nieuwe kaartlaag beschikbaar zijn met de naam van je KLIP bestand.

Als je deze aanvinkt zal je KLIC melding verschijnen

Hoe werkt het in de App?

Zorg ervoor dat de projectleider op kantoor de KLIP bestanden heeft toegevoegd aan het project

Synchroniseer het project.

In het project detail scherm zullen nu de bestanden voor KLIP zichtbaar zijn in de kolom KLIC-bestanden (Deze naam gaan we nog aanpassen).

Als je naar de kaart gaat zullen daar nu ook de KLIP bestanden te zien zijn.

LET OP: KLIP documenten zijn alleen beschikbaar als je online bent met de App. De KLIP kaartlaag is wel altijd beschikbaar ook als je geen internet hebt.

MarXact

In de Windows app is het nu mogelijk om direct met de MarXact GPS te koppen. Geen gedoe meer met de GPStoHTTP tool maar direct kunnen kiezen welke GPS je wilt gebruiken. Momenteel geeft MarXact nog niet de HDOP, PDOP en VDOP coördinaten door. De iOS build gaat nog volgen

CROW 400 Toetsing

Terug van weggeweest! Door de nieuwe toetsregels van de CROW400 toetsing moesten wij de toetsing begin 2023 offline halen omdat hij niet meer correct was. We hebben nu aanpassingen doorgevoerd waardoor de toetsing weer helemaal volgens de richtlijnen verloopt. Alle vluchtige stoffen worden getoetst aan GSSD waardes terwijl alle niet vluchtige stoffen worden getoetst aan de meetwaardes. Voorheen werd OF alleen de GSDD afgedrukt OF alleen de meetwaardes, voor deze toetsing is nu ook ingebouwd dat je beide te zien krijgt: De GSSD eerst en vervolgens de meetwaardes tussen haakjes (). Als er 1 van de twee niet aanwezig is wordt deze niet afdrukt. (Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij sommaties, die eigenlijk geen meetwaarde hebben).