Q1 - Semaine 11 

Page / - dernière modification par Roelof Zwaan le 2023/04/18 15:41 

Semaine 11 
dernière modification par Roelof Zwaan
le 2023/04/18 15:41

Table des matières
Général
Export
Application
Ajustements de rapport
Informations supplémentaires
KLIP
MarXact:
Évaluation CROW 400

Général
•	Les fichiers et les documents KLIP sont maintenant visibles dans l'application
•	Lorsque vous vous déconnectez de Terraindex, vous vous déconnectez désormais complètement de l'environnement B2B au lieu de simplement vous déconnecter de Terraindex
•	Les fichiers KLIC ont maintenant leur propre colonne dans l'écran de détails du projet. Les documents KLIC et KLIP nouvellement téléchargés seront affichés dans cette colonne plutôt que dans la colonne normale des documents de projet.
Export
•	L'exportation TI a été considérablement accélérée. Cela est particulièrement remarquable pour les grands projets avec beaucoup de résultats d'analyse.
Application
•	Tous les champs numériques sont maintenant validés lors de la synchronisation, ce qui réduit la possibilité de saisir des données incorrectes dans la base de données
•	Pour l'application Windows, un module de connexion pour le GPS marXact a été créé, permettant une connexion facile au GPS dans l'application.
Ajustements de rapport
•	CROW 400 dans les évaluations néerlandaises a été ajusté à la nouvelle législation et est désormais disponible pour tous les utilisateurs.
•	Le rapport ESR pour les utilisateurs wallons est maintenant disponible en français. Ce rapport imprime tous les résultats d'analyse mesurés qui apparaissent dans l'évaluation ESR côte à côte, de sorte qu'ils peuvent facilement être importés dans la macro Excel officielle ESR.
Informations supplémentaires
KLIP
KLIP est le format de conduits et de câbles utilisé en Belgique et peut maintenant être importé et synchronisé dans Terraindex. Après avoir téléchargé votre fichier KLIP, vous pourrez activer / désactiver des câbles spécifiques dans la fonctionnalité de carte comme des fichiers KLIC. Pour la mise en page et les couleurs des fichiers KLIP, la documentation du visualiseur KLIP du gouvernement belge est utilisée.
Comment cela fonctionne-t-il sur le Web?
•	Téléchargez le fichier KLIP. Cela peut être fait en cliquant sur «ajouter une nouvelle couche de carte» dans l'aperçu du projet. (Remarque: cela peut prendre un certain temps)
•	Lorsque le téléchargement est terminé, un nouveau bloc apparaîtra dans la colonne des couches de carte. Sous la colonne des documents KLIC, tous les documents supplémentaires du KLIP seront ajoutés. (Nous renommerons cette colonne à l'avenir)
•	Lorsque vous accédez à la carte dans Terraindex, une nouvelle couche de carte sera disponible dans ce projet portant le nom du fichier KLIP.
•	Si vous rendez cette couche de carte visible en cliquant sur l'icône d'œil, vos informations KLIC seront visibles sur la carte.
Comment cela fonctionne-t-il dans l'application?
•	Assurez-vous que le chef de projet a ajouté les documents KLIP au préalable au bureau.
•	Synchronisez le projet.
•	Dans l'écran de détails du projet, vous pouvez maintenant voir les documents KLIP dans la colonne nommée «fichiers KLIC». (Nous renommerons cette colonne à l'avenir)
•	Si vous accédez à la carte, vous pourrez voir les informations KLIP si vous

NOTE: Les documents KLIP ne seront disponibles que si vous travaillez en ligne avec l'application. Le calque KLIP sera toujours disponible une fois qu'il est synchronisé, même si vous n'avez pas de connexion Internet.
MarXact:
Dans l'application Windows, il est maintenant possible de se connecter directement à votre GPS MarXact. Vous n'aurez plus besoin de manipuler des outils externes comme notre GPStoHTTP, mais pourrez directement choisir le GPS que vous souhaitez utiliser. Pour l'instant, MarXact n'envoie pas encore les valeurs HDOP, PDOP et VDOP à l'application. La version iOS suivra bientôt.

Évaluation CROW 400
Elle est de retour! En raison des nouvelles règles pour les évaluations CROW400, nous avons dû retirer ce rapport en ligne au début de l'année 2023 car il n'était plus correct. Nous avons maintenant apporté les ajustements nécessaires à cette évaluation et l'avons rendue à nouveau disponible pour tous les utilisateurs. Tous les composants volatils seront évalués par rapport aux valeurs GSSD, tandis que tous les composants non volatils seront évalués par rapport aux valeurs de mesure. Un autre changement est que dans le rapport, les valeurs GSSD et de mesure seront désormais indiquées, si elles sont disponibles.