Q3 - Q3 update 1

Page / - laatst gewijzigd door Nico Lemaire op 2023/07/26 14:42

Q3 update 1

laatst gewijzigd door Nico Lemaire

op 2023/07/26 14:42

Inhoudsopgave

We beginnen Q3 met weer een vol release bericht. Afgelopen maand hebben we weer hard aan streamline gewerkt en we beginnen in de buurt te komen van een versie die met gebruikers getest kan worden. Voor web en de huidige app hebben we de volgende items afgelopen weken gereleased:

Het intekenen van een meetpunt ten opzichte van een vast punt is nu mogelijk in de app. Hiermee kan je een vast punt kiezen op de kaart om vervolgens je meetpunt in te meten en de verschuiving vanaf dat punt vastleggen. Het vaste punt wordt tussen verschillende meetpunten opgeslagen, dus je kan hetzelfde punt hergebruiken om meerdere meetpunten in te meten. Onderaan het bericht is een screenshot van hoe de functie er in de app uitziet en hoe het werkt.

Update aan de DOV export. Nu worden ook de precisiecodes van X, Y en Z coördinaten toegevoegd, indien ze zijn ingevuld in Terraindex.

De boorprofiel preview van een meetpunt van je nu inzoomen en verslepen over het scherm.

Bugs:

De export van TEQ stoffen ging onder specifieke omstandigheden niet correct, dit is nu opgelost.

De voortgang berekening van bepaalde rapportages kon over de 100% gaan en daardoor kon de rapportage niet altijd gedownload worden. Dit is opgelost.

Intekenen van meetpunten:

Als je nu in de app de kaart opent, is het volgende icoontje er rechtsboven bijgekomen:

Als je hierop klikt verschijnt van rechts het volgende menu. Via de raster (opnieuw) tekenen kan je een raster in de app plaatsen

Vervolgens kan het raster gedraaid worden of met precisie verplaatst worden via de knoppen. Noord - Zuid - West - Oost
Vul nu bij Meetpuntafwijking de afstand over de x-as en y-as in waar je meetpunt ligt. In het voorbeeld zie je nu een punt in dat een verplaatsing heeft van 5 meters in zowel de x als de y coördinaten:

Door op accepteren de drukken wordt het meetpunt op de nieuwe coördinaten geplaatst.